KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Yazdırma Sunucusu Olarak Ayarlama (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5)

NetWare 4.x, NetWare 5/5.1 veya NetWare 6/6.5 kullanarak makineyi bir yazdırma sunucusu olarak bağlamak için aşağıdaki prosedürü takip edin.

- Yazıcıyı NetWare 4.x, NetWare 5/5.1 veya NetWare 6/6.5'te yazdırma sunucusu olarak kullanıyorken, NDS moduna ayarlayın.

- 5/5.1 veya NetWare 6/6.5 kullanıyorken, yazıcıyı yazdırma sunucusu olarak ayarlayın.

Web Image Monitor'ü başlatın.

[Oturum Aç]'a tıklayın.

Oturum açma kullanıcı adı ve şifresini girmeniz için bir iletişim kutusu açılır.

Oturum açma kullanıcı adını ve şifreyi girin ve ardından [Oturum Aç]'a tıklayın.

Oturum açma kullanıcı adı ve şifresine ilişkin ayrıntılı bilgi için, ağ yöneticinize başvurun.

Sol taraftaki [Konfigürasyon]'a tıklayın, ardından [NetWare Yazdırma Ayarları]'na tıklayın.

Ayarları onaylayın, ardından [Aygıt Adı]'na tıklayın.

Konfigürasyon artık tamamlanmıştır. Web Image Monitor'ü yeniden başlatmadan önce birkaç dakika bekleyin.

[Oturumu Kapat]'a tıklayın.

Web Image Monitor uygulamasından çıkın.

- Konfigürasyonun doğruluğunu kontrol etmek için, komut isteminden aşağıdaki ifadeyi girin:

  `F:> USERLIST`

- Yazıcı yapılandırıldığı şekilde çalışıyorsa, yazıcı sunucusunun adı bağlı bir kullanıcı olarak görünür.

- Konfigürasyonunu yapmak istediğiniz yazıcıyı tanımlayamıyorsanız, yazıcı adını yazıcıdan yazdırılan konfigürasyon sayfasındakiyle karşılaştırarak kontrol edin. Listede hiç yazıcı ismi görünmüyorsa, bilgisayar ve yazıcı için çerçeve tiplerini eşleştirin. Bilgisayarın çerçeve tipini değiştirmek üzere Windows [Ağ] iletişim kutusuna tıklayın.

- Web Image Monitor hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "Web Image Monitor'ün Kullanımı".

- Oturum açma kullanıcı adları ve şifreleri hakkında ayrıntılı bilgi için yönetici kılavuzu olan Güvenlik Referansı'na bakın.

- Web Image Monitor'ü Kullanma