| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# dhcp6

DHCPv6 ayarlarını görüntülemek ve yapılandırmak için "dhcp6" komutunu kullanın.

Ayarları görüntüle

Aşağıdaki komut geçerli DHCPv6 ayarlarını görüntüler.

`msh> dhcp6`

DHCPv6-lite yapılandırması ve ekranı

`msh> dhcp6 “interface_name” lite {on|off}`

DNS sunucusu adresi seçiminin görüntülenmesi ve belirlenmesi (dhcpv6 sunucusu/kullanıcısı tarafından belirlenen değerden alınır)

`msh> dhcp6 dnsaddr {dhco|static}`

DUID(DHCP unique ID) silme ve görüntüleme

`msh> dhcp6 duid clear`

dhcpv6'dan elde edilen parametreyi yeniden almak için gereken zamanı görme ve belirleme

`msh> dhcp6 ooption lifetime [0-65535]`

- 0 ve 65535 dakika arasında giriş yapılabilir.

- Varsayılan 60 dakikadır.

- "0" olarak belirtirseniz, değeri yeniden alamazsınız.