| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Web Image Monitor Kullanarak WSD'yi Etkinleştirme

Bu makineyi bir WSD tarayıcı olarak kullanmak için, önce istemci bilgisayarda Web Image Monitor kullanarak aşağıdaki ayarları yapılandırmanız gerekmektedir:

- WSD tarayıcı işlevi (varsayılan ayar: [Kapalı])

  [Konfigürasyon] tuşuna basın, [Tarayıcı] altında [Başlangıç Ayarları] tuşuna basın ve ardından [WSD (Scanner)] işlevini [Açık] olarak ayarlayın.

- WSD protokolü (varsayılan ayar: [Etkin])

  [Konfigürasyon] tuşuna basın, [Ağ] altında [IPv4] veya [IPv6] tuşuna basın ve ardından [WSD (Scanner)] işlevini etkinleştirin.

WSD tarayıcı işlevini [Açık] olarak ayarlamak için aşağıdaki prosedürü uygulayın.

1. [Başlat] menüsünde [Ağ] tuşuna basın.

2. Bu makinenin ikonunu çift tıklatın.

3. [Oturum aç] tuşunu tıklatın.

   Web Image Monitor oturum açma sayfası açılır.

4. [Oturum Açma Kull.Adı] ve [Oturum Açma Parolası] kutulasına sırayla oturum açma kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve ardından [Oturum aç] tuşunu tıklatın.

   Oturum açma kullanıcı adına ve parolaya ihtiyacınız varsa yöneticinize danışın.

5. Soldaki çerçevede yer alan menü üzerinde [Konfigürasyon] tuşunu tıklatın.

6. [Tarayıcı] altında, [Başlangıç Ayarları] tuşunu tıklatın.

   [Başlangıç Ayarları] sayfası görünür.

7. [WSD (Scanner)] işlevini [Açık] olarak ayarlayın.

8. [OK] öğesine tıklayın.

- Web Image Monitor'un görüntülenmesi hakkındaki ayrıntılar için, bkz. Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi. Web Image Monitor kullanımı hakkındaki ayrıntılar için, bkz. Web Image Monitor Yardımı.