| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# PCL ya da RPCS yazıcı sürücüsünü (IPP) kurma

1. Şu anda çalışan tüm uygulamalardan çıkın.

2. CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.

   Kurulum başlar.

3. Bir arayüz dili seçin ve ardından [OK] tuşuna tıklayın.

   Varsayılan arayüz dili İngilizce'dir.

4. [PCL/RPCS Yazıcısı Sürücüleri] öğesine tıklayın.

5. Yazılım lisans sözleşmesi [Lisans Sözleşmesi] iletişim kutusunda görünür.

   Anlaşmayı okuduktan sonra, [Anlaşmayı kabul ediyorum.]'u tıklayın ve [Sonra >] öğesine tıklayın.

6. Kullanmak istediğiniz yazıcı sürücüsünü [Program Seç] iletişim kutusundan seçin.

   Birkaç yazıcı sürücüsünü seçebilirsiniz.

7. [Sonra >] öğesine tıklayın.

8. Kullanmak istediğiniz yazıcı modelini seçin.

   Yazıcı adı ['Yazıcı Adı' için ayarları değiştir] kutusunda değiştirilebilir.

9. Yazıcı ayarlarını görüntülemek için yazıcı adına çift tıklayın.

   [Yorum], [Sürücü], ve [Port] içinde gösterilen ayrıntılar işletim sistemi, yazıcı modeli ve porta bağlı olarak değişmektedir.

10. [Port] ve daha sonra [Ekle] öğesine tıklayın .

11. [Standart TCP/IP Portu] öğesine tıklayın ve sonra [OK] öğesine tıklayın.

    Standart TCP/IP port ayarlarını yapılandırın ve daha sonra [Standart TCP/IP Portu] görünmezse, Windows Yardım'a bakın.

12. [Standart TCP/IP Yazıcı Portu Sihirbazı] iletişim kutusunda [Sonra >] butonuna tıklayın.

13. [Yazıcı Adı ya da IP Adresi] kutusunda yazıcı adını ya da IP adresini girin.

    [Port Adı] metin kutusu otomatik olarak bir port adı alır. Gerekirse bu adı değiştirin.

    Cihaz seçimi göründüğünde, "RICOH NetworkPrinter Driver C Model" ni seçin.

14. [Sonra >] öğesine tıklayın.

15. [Standart TCP/IP Yazıcı Portu Sihirbazı Ekle] iletişim kutusundaki [Sonlandır] öğesine tıklayın.

    Kurulum başlatma iletişim kutusu yeniden görünür.

16. Seçilen yazıcının portunun [Port] seçeneğinde gösterildiğini kontrol edin.

17. Varsayılan yazıcıyı gerektiği gibi yapılandırın.

18. [Devam] öğesine tıklayın.

    Yazıcı sürücüsü kurulumu başlar.

19. Kurulum tamamlandıktan sonra, bilgisayarın şimdi veya daha sonra yeniden başlatılması seçeneklerinden birini seçin ve ardından [Bitir] öğesine tıklayın.

    Kurulumu tamamlamak için bilgisayarı yeniden başlatın.

- Seçili yazılımın kurulumunu durdurmak için, kurulum tamamlanmadan önce [İptal] öğesine tıklayın.

- Auto Run işlevi belirli işletim sistemi ayarlarıyla çalışmayabilir. Bu durumda, CD-ROM kök dizinindeki "Setup.exe" dosyasını çalıştırın.

- Yazıcı sürücüsünün yeni bir sürümü önceden kuruluysa bir mesaj görünür. Bu durumda, Auto Run kullanarak yazıcı sürücüsünü kuramazsınız. Yazıcı sürücüsünü yine de kurmak istiyorsanız, [Yazıcı Ekle] seçeneğini kullanın. Bkz., Sorun Giderme.