KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Adların ve Açıklamaların Değiştirilmesi

Makinedeki adları ve açıklamaları değiştirmek için aşağıdaki prosedürü takip edin.

SmartDeviceMonitor for Admin'i başlatın.

[Group] menüsünden, [Search Device]öğesini seçin, ardından [IPv4], [IPX/SPX] veya [IPv4 SNMPv3]'e tıklayın.

Seçili protokolü kullanan makinelerin bir listesi görüntülenir.

Konfigürasyonunu değiştirmek istediğiniz makinenin protokolünü seçin.

IPv4 SNMPv3 kullanıyorsanız, kullanıcı kimlik doğrulamayı girin.

Listeden bir makine seçin, ardından [Tools] menüsünden [NIB Setup Tool] öğesine tıklayın.

Bir Ağ tarayıcı açılır ve Web Image Monitor yöneticisi için kullanıcı oturum açma adını ve şifresini girmek üzere bir pencere görüntülenir.

Ağ arayüz kartı varsayılan moddayken NIB Setup Tool başlar. Ekrandaki talimatları takip edin.

Oturum açma kullanıcı adını ve şifreyi girin ve ardından [Oturum Aç]'a tıklayın.

Oturum açma kullanıcı adı ve şifresine ilişkin ayrıntılı bilgi için, ağ yöneticinize başvurun.

[Konfigürasyon] öğesine tıklayın.

[Device Settings] kısmından [System] öğesine tıklayın, ardından ayarları değiştirin.

[OK]'e tıklayın.

[Oturumu Kapat]'a tıklayın.

Web Image Monitor uygulamasından çıkın.

SmartDeviceMonitor for Admin'den çıkın.

- [Device Name] kutusundan, en fazla 31 karakter kullanarak bir aygıt adı girin.

- [Comment] kutusundan, en fazla 31 karakter kullanarak makine üzerine bir açıklama girin.

- Oturum açma kullanıcı adları ve şifreleri hakkında ayrıntılı bilgi için yönetici kılavuzu olan Güvenlik Referansı'na bakın.

- Web Image Monitor hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "Web Image Monitor'ün Kullanımı".

- Web Image Monitor'ü Kullanma