| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Kopya Kağıdı Seçimi

Üzerine kopya yapmak istediğiniz kağıdı seçin.

Kopya kağıdı seçmenin iki yolu vardır:

Otomatik Kağıt Seçimi

Algılanan orijinal boyutu ve seçtiğiniz çoğaltma oranına göre, makine otomatik olarak uygun kopya kağıdı boyutunu seçer.

Manuel Kağıt Seçimi

Üzerine kopya yapmak istediğiniz kağıdı içeren kaseti seçin: bir kağıt kaseti, bypass tepsisi veya LCT.

Oto Kağıt Seç (%100 oranıyla kopyalarken) ile kullanılabilecek orijinal boyutları ve yönler için aşağıdaki tabloya bakın.

Tip 1 ve 2

Metrik ölçüler

Orijinalin yeri | Orijinal boyutu ve yönü
--- | ---
Şaryo camı | A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, 81/2 × 13
ADF | A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, 11 × 17, 81/2 × 11, 81/2 × 13, 8K, 16K

İnç ölçüleri

Orijinalin yeri | Orijinal boyutu ve yönü
--- | ---
Şaryo camı | 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11
ADF | A3, A4, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11, 51/2 × 81/2, 10 × 14, 71/4 × 101/2

Tip 3 ve 4

Metrik ölçüler

Orijinalin yeri | Orijinal boyutu ve yönü
--- | ---
Şaryo camı | A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, 81/2 × 13
ADF | A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, 11 × 17, 81/2 × 11, 81/2 × 13, 8K, 16K

İnç ölçüleri

Orijinalin yeri | Orijinal boyutu ve yönü
--- | ---
Şaryo camı | 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11
ADF | A3, A4, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11, 51/2 × 81/2, 10 × 14, 71/4 × 101/2

- Sadece, Kağıt Türü'nde [Görüntü Yok] veya [Geri Dönüştürülmüş Kağıt] ve Kaset Kağıt Ayarları altındaki Oto. Kağıt Seçimi Uygula'da [Evet] olarak ayarlanmış kağıt kasetleri Oto. Kağıt Seçimi modunda seçilebilir. Ayrıntılar için bkz., Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

- Algılanması güç boyutlar

İlgili konular

Oto. Kağıt Seçimi
Manüel Kağıt Seç