| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Oto Küçült/Büyüt

Makine otomatik olarak orijinal boyutu algılar ve daha sonra seçmiş olduğunuz kağıdın boyutuna dayalı olarak uygun bir çoğaltma oranı seçer.

- Bu işlevle bypass tepsisini kullanamazsınız.

- [Oto. Küçült / Büyüt] öğesine bastıktan sonra bir çoğaltma oranı seçerseniz, [Oto. Küçült / Büyüt] iptal edilir ve görüntü otomatik olarak döndürülemez.

Bu, aynı boyuttaki kağıda farklı boyutta orijinaller kopyalamak için kullanışlıdır.

Orijinaliniz üzerine kopyaladığınız kağıttan farklı yönde yerleştirilmişse, makine orijinal görüntüyü 90 derece döndürüp kopya kağıdına sığdırır (Kopyayı Döndür). Örneğin, A3 (11 × 17) orijinalleri A4 (81/2 × 11) kağıda küçültmek için A4 (81/2 × 11) kağıt bulunan bir kaset seçip ardından [Oto. Küçült / Büyüt] düğmesine basın. Görüntü otomatik olarak döndürülür.

Ayrıntılar için, bkz. "Dönd. Kopyala".

Bu işlevle kullanabileceğiniz orijinal boyut ve yönler şöyledir:

Tip 1 ve 2

Metrik ölçüler

Orijinalin yeri | Orijinal boyutu ve yönü
--- | ---
Şaryo camı | A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, 8 × 13
ADF | A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, 11 × 17, 81/2 × 11, 8 × 13, 8K, 16K

İnç ölçüleri

Orijinalin yeri | Orijinal boyutu ve yönü
--- | ---
Şaryo camı | 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11
ADF | A3, A4, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11, 51/2 × 81/2, 10 × 14, 71/4 × 101/2

Tip 3 ve 4

Metrik ölçüler

Orijinalin yeri | Orijinal boyutu ve yönü
--- | ---
Şaryo camı | A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, 8 × 13
ADF | A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, 11 × 17, 81/2 × 11, 8 × 13, 8K, 16K

İnç ölçüleri

Orijinalin yeri | Orijinal boyutu ve yönü
--- | ---
Şaryo camı | 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11
ADF | A3, A4, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11, 51/2 × 81/2, 10 × 14, 71/4 × 101/2

1. [Oto. Küçült / Büyüt] öğesine tıklayın.

2. Kağıt boyutunu seçin.

3. Orijinalleri yerleştirin ve [Başlat] tuşuna basın.

- ADF'de iki farklı boyuttaki orijinali aynı anda yerleştirebilirsiniz.

- Makine %25 - 400 arasında çoğaltma oranları seçer.

- Döndürerek Kopyala