| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# spoolsw

İş Biriktirme ayarlarını görmek ve yapılandırmak için "spoolsw" komutunu kullanın.

Yalnızca diprint, trap, lpr, ipp, ftp, sftp, wsd (yazıcı) ve smb (TCP/IP) protokolünü belirleyebilirsiniz.

- İş Biriktirme ayarlarını yapılandırmak için gereken "spoolsw" komutu yalnızca isteğe bağlı sabit disk takılı olduğunda kullanılabilir.

Ayarları görüntüle

İş Biriktirme ayarı görüntülenir.

`msh> spoolsw`

İş Biriktirme ayarı

`msh> spoolsw spool {on|off}`

- İş Biriktirmeyi etkinleştirmek için "on", devre dışı bırakmak için "off" öğesini belirleyin.

İş biriktirme ayarının sıfırlanması

`msh> spoolsw clear job {on|off}`

- İşin biriktirilmesi sırasında yazıcının elektriği kesilirse, biriktirilen işin tekrar yazdırılıp yazdırılmayacağına bu karar verir.

Protokol yapılandırması

`msh> spoolsw diprint {on|off}`

`msh> spoolsw lpr {on|off}`

`msh> spoolsw ipp {on|off}`

`msh> spoolsw smb {on|off}`

`msh> spoolsw ftp {on|off}`

`msh> spoolsw sftp {on|off}`

`msh> spoolsw wsprn {on|off}`