KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Orta / Sınırı Sil

Bu işlev orijinal görüntünün ortasını ve/veya dört tarafını birden siler.

Bu işlevin üç türü vardır:

Sınırı Sil

Orijinal görüntünün kenar boşluğunu siler.

Ortayı Sil

Orijinal görüntünün orta kenar boşluğunu siler.

Orta / Sınırı Sil

Orijinal görüntünün hem orta hem de kenar boşluklarını siler.

- Orijinal yönü ve silinen bölüm arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir:

  orijinal | orijinal
  --- | ---

  1. Silinen bölüm

  2. 2-99 mm (0,1 - 3,9 inç)

- Orijinalin arka tarafındaki görüntüyü silmek için, [2 Taraflı Ayar] öğesine ve daha sonra [Geri] öğesine basın. Arka taraftaki görüntüyü silmek, 2-Taraflı orijinalleri kopyaladığınızda geçerlidir.

- Varsayılan ayar olarak silme genişliği, 10 mm (0,4 inç) olarak ayarlanmıştır. Bu ayarı, Kullanıcı Araçları bölümünde Düzenle altında değiştirebilirsiniz. Düzenle hakkında ayrıntılar için, bkz., "Düzenle".

- Silinen kenar boşluğunun genişliği çoğaltma oranına bağlı olarak değişir.

- Düzenle

İlgili konular

Sınırı Sil (benzer genişlik)
Sınırı Sil (farklı genişlik)
Ortayı Sil
Orta / Sınırı Sil (benzer genişlik)
Orta / Sınırı Sil (farklı genişlik)