| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Yığın, SADF

Bu bölüm, çok sayıda yığında birden fazla orijinali taramak için gerekli ayarları anlatır.

Tek bir dosya olarak orijinalleri taramak için, [Yığın] seçeneğine basın.

Orijinalleri teker teker ADF'de taramak için, [SADF] seçeneğini seçin.

- [Yığın] seçeneğini seçerseniz, ilave orijinalleri yerleştirmeniz ve [Başlat] tuşuna basmanızla birlikte tarama başlayacaktır. Tüm orijinaller tarandığında, [] tuşuna basın. [Yığın] seçeneğini seçerseniz, varsayılan ayarlara bakmaksızın, makine ilave orijinaller yerleştirilinceye kadar bekler.

- [SADF] modu seçilirse, tarama işlemi, ilave orijinaller ADF içine yerleştirilir yerleştirilmez başlar. İlave orijinaller için beklerken makinenin hangi işlemi gerçekleştireceğini [Tarayıcı Özellikleri] altındaki [Sonraki Orijinaller için bekleme Süresi: SADF] bölümünde seçin. [Sonraki Orijinaller için bekleme Süresi: SADF] ile ilgili ayrıntılar için, bkz. "Tarama Ayarları".

1. [Orijinal Besleme Tipi] tuşuna basın.

2. [Yığın] ya da [SADF] modunu seçin.

3. [OK] tuşuna basın.

   - Prosedürlere ilişkin daha fazla ayrıntı için, bkz. "Tek bir Dosya olarak Çok Sayfalı Orijinallerin Taranması".

   - [SADF] seçeneği seçiliyse, ADF'ye ilave orijinalleri yerleştirmeniz ile tarama başlayacaktır. Ancak, aşağıdaki durumlarda, ilave orijinalleri taramaya başlamak için [Başlat] tuşuna basmalısınız.

     - Şaryo camını kullanarak diğer orijinalleri taradıktan sonra

     - Diğer orijinalleri beklerken ayarları değiştirdikten sonra

     - ADF'yi açtıktan/kapadıktan sonra

   - Tarama Ayarları

   - Orijinallerin Çoklu Sayfalarının Tek Dosya olarak Taranması