KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Belirlenen Bir Zamanda Gönderme (Daha Sonra Gönderme)

Bu işlevi kullanarak makineye faks dokümanınızın gönderilmesini belirtilen sonraki bir zamana kadar ertelemesini söyleyebilirsiniz.

Bu, makinenin yanında olmadan, ucuz telefon tarifelerinden yararlanmanıza olanak sağlar.

- Makine yaklaşık bir saat kapalı kalırsa hafızada saklanan tüm faks dokümanları kaybolur. Dokümanlar bu nedenle kaybolmuşsa işlem anahtarı açıldığında Güç Arızası Raporu otomatik olarak yazdırılır. Kayıp dokümanların listesini bu raporu kullanarak kontrol edin. Bkz. Sorun Giderme.

- Bu işlev Anında İletimle kullanılamaz. Hafızadan İletimi kullanın.

Orijinali yerleştirip ihtiyaç duyduğunuz tarama ayarlarını seçin.

[İletim Modu] öğesine basın.

[Daha Sonra Gönder] öğesine basın.

Rakam tuşlarını kullanarak zamanı (24 saatlik biçim) girin ve [OK] tuşuna basın.

10'dan küçük numaraları girerken başlangıcına sıfır ekleyin.

Hatalı giriş yaparsanız [OK] tuşuna basmadan önce [Sil] seçeneğine basın ve yeniden deneyin.

Daha Sonra Gönderme işlemini iptal etmek için [İptal] tuşuna basın. Ekran, 3. adımdakine döner.

Belirtilen zaman vurgulu [Daha Sonra Gönd.] öğesinin üzerinde gösterilir.

[OK] seçeneğine basın.

Bekleme ekranı görüntülenir.

Ayarları kontrol etmek için [İletim Modu] öğesine basın.

Bir hedef belirleyin ve [Başlat] tuşuna basın.

- Geçerli saatten itibaren 24 saat içinde bir saat belirtebilirsiniz.

- Görüntülenen saat doğru değilse, Sistem Ayarları altındaki Saati Ayarla seçeneğini kullanarak saati değiştirin. Ayar hakkındaki ayrıntılar için, bkz. "Sistem Ayarları", Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

- Bu işlev için Hızlı İşlem tuşlarından birini işlemlere programlayabilirsiniz. Hızlı İşlem tuşunun kullanılması 2 ve 5. adımları atlamanıza olanak tanır. Hızlı İşlem Tuşu hakkında ayrıntılar için bkz. "Genel Ayarlar".

- Daha Sonra Gönder için iletim ayarını iptal edebilirsiniz. Bkz. "Bir İletimin İptal Edilmesi".

- Bir İletimi İptal Etme

- Genel Ayarlar