KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Kablosuz LAN Paneli (İsteğe bağlı) İçin Teknik Özellikler

Bu bölüm, kablosuz LAN paneli için teknik özellikleri anlatmaktadır.

İletim özellikleri:

- IEEE 802.11a/b/g (kablosuz LAN) tabanlı

Protokol:

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk

Veri aktarım hızı:

Aşağıdaki hızlardan otomatik seç:

1 Mbps, 2 Mbps, 5.5 Mbps, 6 Mbps, 9 Mbps, 11 Mbps, 12 Mbps, 18 Mbps, 24 Mbps, 36 Mbps, 48 Mbps, 54 Mbps

Frekans aralığı:

- IEEE 802.11a/b/g kablosuz LAN:

  - 2412 - 2472 MHz (1 - 13 kanalları)

  - 5180 - 5320 MHz (36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 ve 64 kanalları)

İletim modu:

- Özel modu

- Altyapı modu

- SmartDeviceMonitor ve Web Image Monitor desteklenmektedir.