| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Bir İş Yapılamadığında

Bir işlevi gerçekleştiremiyorsanız, makine başka bir işlev tarafından kullanılıyor olabilir.

Tekrar denemeden önce mevcut iş tamamlanıncaya kadar bekleyin. Belirli durumlarda, mevcut iş gerçekleştirilmekte iken farklı bir işlevi kullanarak başka bir işi de gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde birçok işin aynı anda yürütülmesine "Çoklu Erişim" adı verilir.

Kombinasyon Şeması

İşlev Uyumluluğu

Tablo, yazdırma önceliği [Araya girmeli] seçeneğine ayarlandığında İşlev Uyumluluğunu gösterir. Yazdırma Önceliği hakkında ayrıntılar için bkz., "Sistem Ayarları", Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

: eşzamanlı işlemler mümkündür.

: İlgili işlev tuşuna basıldığında ve (tarayıcıya/dış eklentiye) uzaktan geçiş yapıldığında işlem etkinleştirilir.

: Önceki işlemi kesmek için [Araya gir] tuşuna basıldığında işlem etkinleştirilir.

: Önceki işlem sonlanır sonlanmaz işlem otomatik olarak uygulanır.

: Önceki işlem sonlandığında işlem başlatılmalıdır. (Eş zamanlı işlemler mümkün değildir.)

*1 Eşzamanlı işlemler sadece önceki iş dokümanlarının tümü tarandıktan ve [Yeni İş] göründükten sonra mümkündür.

*2 Bir dokümanı, önceki iş dokümanlarının tümü tarandıktan sonra tarayabilirsiniz.

*3 İşlem ancak ekstra çizgiler eklendikten sonra mümkündür.

*4 Zımbalama işlemi sırasında, yazdırma mevcut işten sonra otomatik olarak başlatılır.

*5 Zımbalama işlemi kullanılamaz.

*6 Eşzamanlı işlemler [Yeni İş] tuşuna bastıktan sonra yapılabilir.

*7 Paralel alım esnasında, herhangi bir sonraki iş, alım işlemi tamamlanıncaya kadar askıya alınır.

- Zımbalama işlevi çoklu işlevlerde aynı anda kullanılamaz.

- Makine çoklu işlevleri eş zamanlı olarak uygulayabilme kapasitesine sahipse, hangi işlevin önceliği olması gerektiğini "Yazdırma Önceliği"nde belirtin. Bu ayar fabrika çıkışı olarak "Görüntü Modu"na ayarlanmıştır. Yazdırma Önceliği ile ilgili ayrıntılar için, bkz., "Sistem Ayarları", Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

- İsteğe bağlı olan sonlandırıcı makinede kurulu ise belgelerin dağıtılacağı çıkış tepsisini belirleyebilirsiniz. Çıkış Tepsisi Ayarları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., "Sistem Ayarları", Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

- Yazdırma işlemi devam ederken, başka bir işlevi kullanarak doküman taranması normalden daha uzun sürebilir.