| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# İstenen Şekilde Kopyalar Yapamadığınızda

Bu bölüm istenilen şekilde olmayan kopya sonuçlarının muhtemel nedenlerini ve olası çözümlerini açıklamaktadır.

Temel
Sorun | Nedeni | Çözümü
--- | --- | ---
Sıkışmalar sıklıkla meydana geliyor. | Yüklenen sayfa sayısı makinenin kapasitesini aşmıştır. | Kağıdı sadece bypass tepsisi ya da kağıt kasetinin yan parmaklıklarındaki üst limit işaretlerinin gösterdiği sayıda yükleyin.
Sıkışmalar sıklıkla meydana geliyor. | Kağıt kaseti yan parmaklıkları çok sıkışık ayarlanmıştır. | Yan parmaklıkları hafifçe itin ve ardından tekrar yerine yerleştirin.
Sıkışmalar sıklıkla meydana geliyor. | Kağıt nemlidir. | Önerilen sıcaklık ve nem koşullarında saklanan kağıt kullanın. Bkz., "Kağıt Depolama", Makine Hakkında.
Sıkışmalar sıklıkla meydana geliyor. | Kağıt çok kalın ya da çok incedir. | Tavsiye edilen kağıdı kullanın. Bkz., "Tavsiye Edilen Kağıt Boyutları ve Tipleri", Makine Hakkında.
Sıkışmalar sıklıkla meydana geliyor. | Fotokopi kağıdı buruşuktur ya da katlanmıştır/kırışmıştır. | Sadece tavsiye edilen kağıdı kullanın ve depolama ortam koşullarının tavsiye edilen sıcaklık ve nem şartlarına uygun olduğundan emin olun . Tavsiye edilen kağıt tipi ve uygun saklama koşulları hakkında ayrıntılar için, bkz., "Tavsiye Edilen Kağıt Boyutları ve Tipleri" ve "Kağıt Depolama", Makine Hakkında.
Sıkışmalar sıklıkla meydana geliyor. | Yazdırılmış olan kağıtlar kullanılmaktadır. | Halihazırda başka bir makine tarafından üzerine kopyalama yapılmış veya üzerine yazdırılmış kağıtları yüklemeyin.
Sıkışmalar sıklıkla meydana geliyor. | Sayfalar birbirine yapışıyor. | Kağıtları yüklemeden önce iyice havalandırın. Diğer bir seçenek olarak, kağıtları makineye birer birer besleyin.
Dahili kaset 2'ye yüklenmiş kağıtlara yazdırma sırasında sık sık sıkışmalar meydana gelir. | Eğer çıktı kaseti dahili kaset 2'ye ayarlıysa sıkışmalar meydana gelebilir ve çoklu A3 veya 11 17 sayfaları çıkarılırken kıvrılmaya başlar. | Dahili kaset 2 üzerindeki kılavuzu yükseltin ve sonra işi tekrar yazdırmayı deneyin. Kılavuzun yükseltilmesi hakkında ayrıntılar için bkz., “Dahili Kaset 2 üzerindeki Kılavuz hakkında", Makine Hakkında.
Fotokopi kağıdı kırışıyor. | Kağıt nemlidir. | Önerilen sıcaklık ve nem koşullarında saklanan kağıt kullanın. Bkz., "Kağıt Depolama", Makine Hakkında.
Fotokopi kağıdı kırışıyor. | Kağıt çok incedir. | Tavsiye edilen kağıdı kullanın. Bkz., "Tavsiye Edilen Kağıt Boyutları ve Tipleri", Makine Hakkında.
Kopyalar zımbalanamıyor. | Zımbalayıcının içinde sıkışmış zımbalar vardır. | Sıkışan tel zımbaları çıkartın. Bkz., Sıkışan Zımbaların Çıkartılması.
Kopyalar zımbalanamıyor. | Fotokopi kağıdı kıvrılmıştır. | Kasetteki fotokopi kağıdını ters çevirin.
Kopyalar ayrı toplu işler halinde zımbalanıyor. | Kopyaların sayısı tek toplu iş halinde zımbalayabilmek için çok fazladır. | Zımbalayıcı kapasitesini kontrol edin. Bkz., "Zımba", Kopyalama ve Belge Sunucusu Referansı.
Zımbalar yanlış yerleştiriliyor. | Orijinaller doğru bir şekilde ayarlanmamıştır. | Orijinalleri yerleştirmek için doğru konumu kontrol edin. Zımbalama ile orijinallerin yerleştirilmesi hakkında ayrıntılar için, bkz., "Zımba", Kopyalama ve Belge Sunucusu Referansı.
Zımbalama işlevi ile yazdırırken kağıt çıkışı yok. | Zımbalama işlevini kullanırken yazdırmayı durduğunuzda, yazdırma sırasında zımbalanmayan kağıt tel zımba ünitesinde kalmış olabilir. | [Sil Modları] tuşuna basın ve zımbalama dahil kopya ayarlarını iptal edin.
Sırt dikişli dökümanlar ayrılıyor ve düzgün şekilde yığınlanamıyor . | Bazı tip kağıtlar katlamaya dirençlidir ve katlandıktan ya da sırt dikiş yapıldıktan sonra açılmaktadır. | Tavsiye edilen kağıdı kullanın. Bkz., "Tavsiye Edilen Kağıt Boyutları ve Tipleri", Makine Hakkında.
Birçok işlevi birleştiremezsiniz. | Seçilmiş olan işlevler birlikte kullanılamaz. | İşlevlerin kombinasyonunu kontrol edin ve ayarları tekrar yapın. Bkz., "İşlev Uyumluluğu", Kopyalama ve Belge Sunucusu Referansı.
Harmanlanırken sayfalar iki bloğa bölünüyor. | Hafıza harmanlama işleminin ortasında doldu ve sayfalar iki bloğa ayrıldı. | [Giriş/Çıkış] altındaki [Kopyalama / Doküman Sunucu Özellikleri] içinde, [Hafıza Dolu Oto. Taramaya Yeniden Başl.] modunu [Kapalı] olarak ayarlayın.
Kopya gri tonda çıkıyor ya da kopyanın arka planında bir yazı deseni görünüyor. | Yetkisiz kopyalamadan korunan kopya-korumalı bir doküman kopyalanmıştır. | Dokümanı kontrol edin. Dokümanın yetkisiz kişilerce kopyalanmasını engelleme hakkında ayrıntılar için, bkz., "[Kopyalama için veri güvenliği] kullanılması", Yazıcı Referansı.
Görüntüler yamuktur. | Kağıt besleme kasetindeki yan parmaklıklar uygun şekilde yerleştirilmemiştir. | Yan parmaklıkların uygun şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Yan parmaklıkların nasıl yerleştirileceği hakkında ayrıntılar için, bkz., "Kağıt Boyutunu Değiştirme", Bu Makine Hakkında.
Görüntüler yamuktur. | Kağıt yana eğimli besleniyordur. | Kağıdı doğru bir şekilde yükleyin. Bkz., "Kapıt Yükleme", Makine Hakkında.
Kağıtların kenarları buruşturuluyor. | Kağıt nemlidir. | Önerilen sıcaklık ve nem koşullarında saklanan kağıt kullanın. Bkz., "Kağıt Depolama", Makine Hakkında.
Kağıtlar çıkarılırken kıvrılıyor. | Belirli A3 ve 11 17 kağıt tipleri çıkarılırken kıvrılabilirler. | Eğer çıktı kaseti dahili kaset 2'ye ayarlıysa sıkışmalar meydana gelebilir ve çoklu A3 veya 11 17 sayfaları çıkarılırken kıvrılmaya başlar. Eğer kağıtlar çıkarılırken kıvrılıyorsa, dahili kaset 2'deki kılavuzu yükseltin. Kılavuzu yükseltme hakkında ayrıntılar için bkz., “Dahili kaset 2 üzerindeki kılavuz hakkında”, Makine Hakkında.
Kağıtlar birlikte besleniyor, sıkışmaya neden oluyor. | Sayfalar birbirine yapışıyor. | Kağıtları yüklemeden önce gevşetmek için havalandırın. Başka bir seçenek olarak, kağıdı birer bire besleyin.

Düzenle
Sorun | Nedeni | Çözümü
--- | --- | ---
"Çift Kopyalar" modunda, orijinal görüntünün bazı kısımları kopyalanmıyor. | Orijinal ve fotokopi kağıdı kombinasyonu doğru değildir. | Kağıt boyutunu tekrar belirleyin. Örneğin, A3 orijinalleri A4 için seçin. Bkz., "Çift Kopyalar", Kopyalama ve Belge Sunucusu Referansı.
"Sınırı Sil", "Ortayı Sil", veya "Ortayı / SInırı Sil" modlarında, orijinal görüntünün bazı kısımları kopyalanmıyor. | Silinmiş geniş bir kenar boşluğu ayarlanmıştır. | Kenar boşluğu genişliğini daraltın. Boşluğu 2 - 99 mm. arasında (0.1 - 3.9 inç) ayarlayabilirsiniz.
"Sınırı Sil", "Ortayı Sil", veya "Ortayı / SInırı Sil" modlarında, orijinal görüntünün bazı kısımları kopyalanmıyor. | Orijinaller doğru bir şekilde taranmamıştır. | Orijinalleri doğru bir şekilde yerleştirin.
"Kenar Boşluk Ayarı" modunda, orijinal görüntünün bazı kısımları kopyalanmıyor. | Silinmiş geniş bir kenar boşluğu ayarlanmıştır. Ciltleme konumunun karşı tarafında kenar boşluğu alanı eksikliği vardır. | Kullanıcı Araçlarını kullanarakdaha dar bir kenar boşluğu ayarlayabilirsiniz. Genişliği 0 - 30 mm. (0 - 1.2 inç) arasında ayarlayabilirsiniz.
"Resim Tekrarı" modunda, orijinal görüntü tekrarlanarak kopyalanmıyor. | Fotokopi kağıdını orijinallerle aynı boyutta seçilmiştir ya da uygun çoğaltma oranı seçilmemiştir. | Fotokopi kağıdını orijinallerden daha büyük seçin ya da uygun çoğaltma oranını seçin.

Damga
Sorun | Nedeni | Çözümü
--- | --- | ---
Damga konumu yanlış. | Kağıt yönü yanlıştır. | Kağıt yönünü ve damga konumunu kontrol edin.
Dubleks kopyalama yapılırken damga sayfaların arka yüzüne yazdırılmıyor. | Arka yüz damga konumu seçilen kağıt boyutu için yanlıştır. | Arka yüz damga konumunu sıfırlayın. Dubleks Arka Yüz Damga Konumu hakkında ayrıntılar için, bkz., "Fotokopi /Belge Sunucusu Özellikleri", Kopyalama ve Belge Sunucusu Referansı.

Kombine
Sorun | Nedeni | Çözümü
--- | --- | ---
"Kitapçık" veya "Dergi" işleviyle yapılan kopyalar bir kitap şeklinde doğru olarak katlanamıyor. | Orijinallerin yönüne uymayan bir ayar (“Sola Aç” ya da “Sağa Aç”) seçtiniz . | [Düzenle] altındaki, [Kopyalama / Doküman Sunucusu Ayarları]'nda, [Yön: Kitapçık, Dergi] seçeneğini doğru şekilde ayarlayın.
"Birleştir" kullanılırken, görüntünün bazı kısımları kopyalanmıyor. | Orijinallerinizin ve fotokopi kağıdınızın boyutlarına uymayan bir çoğaltma oranı seçilmiştir. | Manüel Kağıt Seçimi modu kullanarak bir çoğaltma oranı belirlediğiniz zaman, oranın orijinalleriniz ve kopya kağıdı ile eşleştiğinden emin olun. Birleştir modunu kullanmadan önce doğru çoğaltma oranını seçin. Bkz., "Tek Taraflı Birleştirme", "İki Taraflı Birleştirme", veya "Otomatik Küçült/Büyüt", Kopyalama ve Belge Sunucusu Referansı.
Kopyalar doğru sırada değil. | Orijinaller yanlış sıralanmıştır. | Yığın halinde bir orijinali ADF'ye yerleştirirken, son sayfa altta olmalıdır. Bir orijinali şaryo camı üzerine yerleştirirken, kopyalanacak ilk sayfayla başlayın.

Dubleks
Sorun | Nedeni | Çözümü
--- | --- | ---
Dubleks modunda yazdırılamıyor. | Kağıdı bypass tepsisine yüklediniz. | Bypass tepsisi üzerine koyduğunuz kağıtları alınız. Bypass tepsisinden farklı bir tepsiye kağıt yükleyiniz.
Dubleks modunda yazdırılamıyor. | 169 g/mağırlığını aşan kalın kağıt yüklediniz 2. | Kağıdı değiştirin.
Dubleks modunda yazdırılamıyor. | "Kağıt Tipi" için [Dublekste Uygula], [Hayır]'a ayarlanır. | "Kağıt Tipi” altındaki [Kaset Kağıt Ayarları] menüsünde, [Dublekste Uygula] seçeneğini [Evet] olarak ayarlayın.
Dubleks modunda yazdırılamıyor. | Eğer kağıt tipi [Kalın Kağıt 2] veya [Kalın Kağıt 3] olarak ayarlanmışsa dubleks kopyalamayı seçemezsiniz . | "Kağıt Tipi" altındaki [Kaset Kağıt Ayarları] içinde, [Kalın Kağıt 2] veya [Kalın Kağıt 3]'ten başka bir kağıt tipi seçin.
Kopyalar doğru sırada değil. | Orijinaller yanlış sıralanmıştır. | Yığın halinde bir orijinali ADF'ye yerleştirirken, son sayfa altta olmalıdır. Bir orijinali şaryo camı üzerine yerleştirirken, kopyalanacak ilk sayfayla başlayın.
"Dubleks" kullanılırken, [Üst Üste] özelliği seçili olmasına rağmen kopya üstten alta yapılır. | Orijinaller yanlış yönde yerleştirilmiştir. | Orijinali doğru yönde yerleştirin. Bkz., "Dupleks", Kopyalama ve Belge Sunucusu Referansı.

Doküman Sunucusu
Sorun | Nedeni | Çözümü
--- | --- | ---
Parolayı unuttunuz. | Korunan bir dosyaya giriş parolası olmadan erişim yapamazsınız. | Yöneticiyle bağlantıya geçin. Belge sunucusunda saklı dosyaları silmek için, [Sistem Ayarları] ndaki [Yönetici Araçları] altında [Belge SUnucusundaki Tüm Dosyaları Sil]'i seçin. Bu işlem her bir dosyayı kalıcı olarak sileceğinden belge sunucusunun korumak istediğiniz dosyaları içermediğinden emin olun. Belge Sunucusundaki Tüm Dosyaları Sil hakkında ayrıntılar için bkz., "Sistem Ayarları", Ağ ve Sistem Ayarları Rehberi.
Bir dosyada saklananları bulamıyorsunuz. | Bir dosyanın içeriğini sadece dosya adından öğrenemeyebilirsiniz. | Dosyanın içeriğini kontrol etmek için, Dosya Seçme ekranına [Liste] ve [Minyatürler] ekranı arasında geçiş yaptırabilirsiniz. Dosya ismi haricindeki bilgileri kontrol edin. Liste gösterimi Dosya adı, kaydetme verileri ve kullanıcı adı gösterilir. Minyatür gösterimi Kayıtlı dosyanın resmi görünür. [Önizleme]'ye basarak görüntüyü büyütebilirsiniz. Bkz., "Bir Saklı Belgenin Ayrıntılarının Kontrolü", Kopyalama ve Belge Sunucusu Referansı.
Hafıza sık sık doluyor. | Doküman sunucusu hafızası doludur. | Gereksiz dosyaları silin. Dosya seçim ekranında, gereksiz dosyaları seçin ve ardından [Dosyayı Sil] tuşuna basın. Eğer bu kullanılabilir hafızayı arttırmazsa, aşağıdakileri uygulayın. Tarayıcı ekranına geçiş yapın ve ardından tarayıcı işlevi altında saklanan gereksiz dosyaları silin. Yazıcı ekranına geçiş yapın ve ardından Örnek Yazdırma, Kilitli Yazdırma, Bekletmeli Yazdırma ya da Kayıtlı Yazdırma işlevleri altında saklanan gereksiz dosyaları silin.
Çok sayıda bir yazdırma serisine başlamadan önce yazdırma kalitesini kontrol etmek istiyorsunuz. | Ayarı tekrar belirlemeden tek bir kopya yazdırabilirsiniz. | Yazdırma kalitesini [Örnek Kopya] tuşunu kullanarak sadece ilk seti yazdırma yoluyla kontrol edin. Bkz., "Sonlandırma", Kopyalama ve Belge Sunucusu Referansı.
`"Bu sayfanın önizlemesi gösterilemiyor."` mesajı görünüyor ve minyatür görüntüsünü kontrol edemiyorsunuz. | Görüntü verileri bozuk olabilir. | Önizleme ekranını minyatürsüz görüntülemek için [Çıkış] tuşuna basın. Eğer seçilen belge çok fazla sayfa içeriyorsa , "Sayfayı Göster" üzerindeki alanda [Geçiş Yap]'a basarak sayfayı değiştirin, bundan sonra bir sonraki sayfanın önizlemesi görülecektir.

İlgili konular

Hafıza Dolduğunda