KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Genel Ayarlar

Bu bölüm, Faks Özellikleri altında Genel Ayarlardaki kullanıcı araçlarını tanımlamaktadır.

Hızlı İşlem Tuşu (1-3)

Hızlı İşlem tuşları olarak programlanan sık kullanılan işlevler güç açıldıktan hemen sonra menüde gösterilir.

[AÇIK] seçildiği takdirde, Hızlı İşlem Tuşları aşağıdaki öğelerle birlikte programlanabilir:

- Açık

  - Man.E-posta Alymy

  - Daha Sonra Gönder

  - Konu

  - Yazı

  - Alım Bildirimi

  - E-posta İletim Sonuçları

  - BCC İletimi

  - Standart Mesaj

  - Faks Başlığı Yazdırma

  - Etiket Girişi

  - Kapalı Ağ

  - SUB Kodu İletimi

  - SEP Kodu Alımı

  - Hafıza Kilidi Yazdır

  - İletim Dosya Durumu

  - Alım Dosya Durumu

  - Günlük

  - Kaydedilen Alım Dosyasını Yazdırma

  - İletim Durum Raporu

  - Başkasına İlet

  - Alym Moduna Geç

- Kapalı

Hızlı İşlem tuşlarına en fazla üç işlev programlanabilir.

Soluk görünen işlevler, önceden ayarlanmıştır.

Hızlı İşlem tuşu 1'e ilişkin varsayılan ayar ayarlanmamıştır.

Hızlı İşlem tuşu 2'ye ilişkin varsayılan ayar İletim Dosyası Durumu.

Hızlı İşlem Tuşu 3'e ilişkin varsayılan ayar Alım Dosyası Durumu.

Başlık Değiştir

Hedef listesinde gösterilecek başlığı seçin.

Varsayılan ayar Başlık 1.

Hedef Araştır

"Arama Hedefi" içinde kullanılacak bir hedef listesini seçiniz.

Bir Adres Defterinden veya kayıtlı LDAP Sunucusundan seçiniz.

Bir LDAP sunucusundan aramak üzere, [Sistem Ayarları] içindeki LDAP sunucusunu kaydetmek ve [LDAP Araması] öğesini [AÇIK] olarak ayarlamak gereklidir.

Varsayılan ayar Adres Defteri.

“LDAP Araması” hakkındaki ayrıntılar için, bkz. “Yönetici Araçları”, Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

İletişim Sayfası Sayısı

İletim ve alımı ve ekrandaki toplamları kontrol edin.

- Gönderilen Sayfalar:

  İletilen sayfaların toplam sayısı

- Alınan sayfalar:

  Alınan sayfaların toplam sayısı

1. [Faks Özellikleri] öğesine basınız.

2. [Genel Ayarlar] öğesine basınız.

3. [İletişim Sayfa Sayımı].

4. Ekranı kontrol ettikten sonra, [Çıkış] komutuna basınız.

5. [Kullanıcı Araçları/Sayaç] tuşuna basın.

Ses Seviyesi Ayarla

Ahizeli Mod ve Anında İletim sırasında ses seviyesini ayarlayın.

Ses ayarına ilişkin varsayılan ayar seviye 2.

Kutu Ayarı

Aşağıdaki işlevler, dokümanların dağıtımı ve aktarımı içindir:

- Kişisel Kutu

- Bilgi Kutusu

- Aktarym Kutusu

Kutu Ayarı hakkındaki ayrıntılar için, bkz. "Kutu Ayarları".

Kutu Ayarı: Yazdırma Listesi

Kayıtlı Kişisel Kutuların, Bilgi Kutularının ve Aktarım Kutularının bir listesini yazdırabilirsiniz.

Ahizeli Modunda Serbest Bırakma Süresi

Ahizeli Arama ile iletimi gerçekleştirdikten sonra, Ahizeli Aramayı iptal etmek için zaman belirlerken bu işlevi kullanın.

Varsayılan ayar 3 dakika.

- Kutu Listesini Yazdırma

- Kutu Ayarları