KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Alım Dosyası Ayarı

Alınan dokümanların sabit diske kaydedilip kaydedilmeyeceğini veya kaydedilmeden derhal yazdırılıp yazdırılayacağını belirleyiniz. Kaydedilen dokümanları ardı ardına yazdırabilir ve bunları bilgisayarınıza Web Image Monitor veya DeskTopBinder kullanarak resim dosyası olarak indirebilirsiniz. Kaydetmeden yazdırmayı seçerseniz, dokümanlar alındıkları her seferde yazdırılır.

Dağıtıcı sunucusuna alınan faksların dağıtılmasını belirlemek üzere Sistem Ayarlarını kullanmışsanız, dokümanlar, sabit diske kaydedilemezler.

[Faks Özellikleri] öğesine basınız.

[Alım Ayarları] öğesine basınız.

[Alım Dosyası Ayarı] öğesine basınız.

[Yazdır] veya [Kaydet] öğesine basınız ve ardından [OK] tuşuna basınız.

Seçiminizi iptal etmek üzere, [İptal] tuşuna basınız. Ekran, 3. adımdakine döner.

[Kaydet] öğesi seçildiğinde, belirli bir e-posta adresine alım bildiriminin gönderilip gönderilmemesini seçebilirsiniz. Alımı bildirmek üzere, [Hedefi Bildir] öğesine basınız ve adres defterinde programlanan İnternet Faks hedeflerinden bir e-posta adresi seçiniz. Ayrıca, bir grup hedefi kaydedebilirsiniz. Bu tür bir durumda,bir grupta en fazla 500 hedef belirlenebilir.

[Kullanıcı Araçları/Sayaç] tuşuna basın.

- Kaydedilen alınmış dokümanları yazdırıp yazdırmamayı seçmek üzere "Parametre Ayarları" (anahtar 10, bit 5) öğesini kullanabilirsiniz.

- [Kaydet] öğesi seçilmiş ve bildirime ilişkin hedef belirlenmiş ise, doküman alım bildirimi, belirli bir e-posta adresine gönderilebilir.

- Sabit diske kaydedilen dokümanlar, alınmış ve kaydedilmiş dokümanlar olarak sınıflandırılırlar.

- Alınan dokümanlar, sabit diske kaydedilmiş ise, farklı bir ayara değiştiremezsiniz. Farklı bir ayara değiştirmek üzere, gerekirse, sabit diske kaydedilmiş dokümanları yazdırınız ve ardından bunları siliniz.

- Alınan gizli dokümanlar hafızada saklanır. Bunları yazdırmak üzere Gizli Alım Dosyası Yazdırma işlevini kullanınız.

- [Kaydet] tuşu seçiliyken, daha fazla hafıza, kaydedilen dokümanları sayısı arttıkça kullanılır. Hafıza yetersiz hale geldikten sonra, sabit diske daha fazla doküman kaydedilmez. Bu gerçekleştiğinde, makine yazdırmaya başlar ve ardından eski dokümanların üzerine yazdırır.

- Alınan dokümanları, en fazla 320 sayfa veya 2,240 A4 boyutu Standart <ITU-T#1Chart> olarak kaydedebilirsiniz.

- Alınan dokümanları gönderemezsiniz.

- Doküman Sunucu ekranından kaydedilen dokümanları yönetemezsiniz.

- Bu makine gibi aynı ağ ortamı altında çalışan Web Image Monitor öğesini kullanmanız tavsiye edilmektedir.

- Parametre Ayarları

İlgili konular

Alım Raporu e-posta