| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Alınan dokümanları SUB Kodu ile yönlendirme

Bu makine SUB Kodlarını kullanarak alınan dokümanları yönlendirebilir.

Bir doküman alındığında, SUB Kodu Kişisel Kutu'daki SUB Kodlar ile karşılaştırılır ve eşleşme bulunursa doküman, SUB Kodu belirtilen hedefe yönlendirilir.

- Önceden Kişisel Kutuyu ayarlamanız ve bir gönderim hedefi kaydetmeniz gerekir. Kişisel Kutular, Faks Özellikleri menüsündeki “Kutu Ayarı” seçeneğinden programlanabilir. Programlama yöntemi hakkında ayrıntılar için bkz. "Faks Özellikleri".

- Bu işlev, alınan dokümanlar bir ağ dağıtım sunucusuna teslim edilecek biçimde ayarlanmış ise, kullanılamaz. Alınan dokümanların dağıtımını yapılandırmak için Sistem Ayarlarındaki Faks Alım Dosyası İletim ayarını kullanınız. Faks Alım Dosyası İletimi hakkındaki ayrıntılar için, bkz. "Sistem Ayarları", Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

- Belirtilen hedef bir e-posta adresi ise, alınan doküman bu hedefe e-posta olarak yönlendirilir.

- Alıcı olarak bir grup belirtemezsiniz.

- Herhangi bir faks makinesinden alınan dokümanları üreticisine bakmaksızın yönlendirebilirsiniz.

- Genel Ayarlar

- Parametre Ayarları

- Kutu Ayarları