KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Energy Saver Mode'un Yapılandırılması

Energy Saver modunu yapılandırmak için aşağıdaki prosedürü takip edin.

SmartDeviceMonitor for Admin'i başlatın.

[Group] menüsünden, [Search Device]öğesini seçin, ardından [IPv4], [IPX/SPX] veya [IPv4 SNMPv3]'e tıklayın.

Seçili protokolü kullanan makinelerin bir listesi görüntülenir.

Konfigürasyonunu değiştirmek istediğiniz makinenin protokolünü seçin.

IPv4 SNMPv3 kullanıyorsanız, kullanıcı kimlik doğrulamayı girin.

Ayarlarını yapmak istediğiniz makineyi seçin.

Seçili gruptaki tüm makinelerin ayarlarını yapmak için, hiçbir makineyi seçmeyin.

[Group] menüsüne tıklayın, [Energy Save Mode], [Set Individually] öğesini seçin, ardından [On]'a tıklayın.

Gruptaki tüm makineleri seçmek için, [Set By Group] öğesini seçin.

Energy Save modunu devre dışı bırakmak için, [Off]'a tıklayın.

SmartDeviceMonitor for Admin'den çıkın.

- Energy Saver modu ayarları için ayrıntılı bilgi almak üzere, bkz. SmartDeviceMonitor for Admin Yardım.