| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Köprü Ünitesinin (İsteğe bağlı) Teknik Özellikleri

Bu bölüm, köprü ünitesinin teknik özelliklerini anlatmaktadır.

Yığın kapasitesi (80 g/m2, 20 lb.):

- 250 yaprak: A4, 81/2 × 11 veya daha küçük

- 125 yaprak: B4 JIS, 81/2 × 14 veya daha büyük

Güç tüketimi:

Yaklaşık 10 W (Güç, ana üniteden beslenmektedir.)

Boyutlar (G × D × Y):

415 × 412 × 111 mm, 16,4 × 16,3 × 4,4 inç

Ağırlık:

Yaklaşık 4 kg, 8,9 lb.