| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Salt IP'yi NetWare 5/5.1 or 6/6.5 Ortamında Kullanma

Makineyi salt bir NetWare 5/5.1 veya NetWare 6/6.5 IP ortamında yazdırma sunucusu olarak bağlamak üzere aşağıdaki prosedürü takip edin.

- Salt bir NetWare 5/5.1 veya NetWare 6/6.5 IP ortamında bir kuyrukta bekletilen yazdırma sunucusu oluştururken, NetWare Administrator kullanarak dosya sunucusu üstünde bir yazdırma kuyruğu oluşturun.

- Bu yazıcı salt IP ortamında uzak yazıcı olarak kullanılmaya uygun değildir.

- Yazıcıyı salt IP ortamında kullanmak için IPv4 olarak ayarlayın.

NWadmin kullanarak kurma

1. Windows'tan, NWadmin'i başlatın.

   NWadmin hakkında ayrıntılı bilgi için, NetWare kılavuzlarına bakın.

2. Dizin ağacında yazdırma kuyruğunun bulunduğu nesneyi seçin, ardından [Nesne] menüsünden [Oluştur]'a tıklayın.

3. [Yeni nesne sınıfı] kutusundan, [Yazdırma Kuyruğu] öğesini seçin, ardından [OK]'e basın.

4. [Yazdırma Kuyruğu Adı] kutusuna, yazdırma kuyruğunun adını girin.

5. [Yazdırma Kuyruğu Hacmi] kutusundan, [Tara] öğesine tıklayın.

6. [Kullanılabilir nesneler] kutusunda, yazdırma kuyruğunun oluşturulduğu hacme tıklayın, ardından [OK]'e tıklayın.

7. Ayarları kontrol edin, ardından [Oluştur]'a tıklayın.

8. Yazıcının bulunduğu nesneyi seçin, ardından [Nesne] menüsünden [Oluştur]'a tıklayın.

9. [Yeni nesne sınıfı] kutusundan, [Yazıcı]'ya, ardından [OK]'e tıklayın. NetWare 5 için, [Yazıcı (Non NDPS)]'ya tıklayın.

10. [Yazıcı adı] kutusuna, yazıcının adını girin.

11. [Ek özellikleri tanımla] onay kutusunu seçin, ardından [Oluştur]'a tıklayın.

12. [Atamalar]'a tıklayın, ardından [Atamalar] kısmından [Ekle]'ye tıklayın.

13. [Kullanılabilir nesneler] kutusunda, oluşturduğunuz kuyruğa tıklayın, ardından[OK]'e tıklayın.

14. [Yapılandırma]'ya, [Yazıcı tipi] listesinden [Paralel]'e ve ardından [İletişim]'e tıklayın.

15. [İletişim tipi] alanında [El ile yükle]'ye tıklayın, ardından [OK]'e tıklayın.

16. Ayarları kontrol edin, ardından [OK]'e tıklayın.

17. Belirtilen bir bağlam seçin, ardından [Nesne] menüsünde [Oluştur]'a tıklayın.

18. [Yeni nesne sınıfı] kutusundan, [Yazdırma Sunucusu] öğesini seçin, ardından [OK]'e tıklayın. NetWare 5 için, [Yazdırma Sunucusu (Non NDPS)] öğesine tıklayın.

19. [Yazdırma Sunucusu Adı] kutusuna, yazdırma sunucusunun adını girin.

    SmartDeviceMonitor for Admin kullanılarak belirtilenle aynı yazdırma sunucusu adını kullanın.

20. [Ek özellikleri tanımla] onay kutusunu seçin, ardından [Oluştur]'a tıklayın.

21. [Atamalar]'a tıklayın, ardından [Atamalar] kısmından [Ekle]'ye tıklayın.

22. [Kullanılabilir nesneler] kutusunda, oluşturduğunuz kuyruğa tıklayın, ardından[OK]'e tıklayın.

23. Ayarları kontrol edin, ardından [OK]'e tıklayın.

24. NetWare sunucusu konsolundan aşağıdakileri girerek yazdırma sunucusunu başlatın.

    Yazdırma sunucusu çalışıyorsa, sunucudan çıkın ve yeniden başlatın.

    Çıkmak için

    `CAREE: unload pserver`

    Başlatmak için

    `CAREE: load pserver [print server name]`

Web Image Monitor kullanarak kurulum

1. Web Image Monitor'ü başlatın.

2. [Oturum Aç]'a tıklayın.

   Oturum açma kullanıcı adı ve şifresini girmeniz için bir iletişim kutusu açılır.

3. Kullanıcı oturum açma adını ve şifresini girin, ardından [Oturum Aç]'a tıklayın.

   Oturum açma kullanıcı adı ve şifresiyle ilgili ayrıntılı bilgi için ağ yöneticinize danışın.

4. Sol taraftaki [Konfigürasyon]'a tıklayın, ardından [NetWare Yazdırma Ayarları]'na tıklayın.

5. Ayarları onaylayın, ardından [Aygıt Adı]'na tıklayın.

   Konfigürasyon tamamlanmıştır. Web Image Monitor'ü yeniden başlatmadan önce birkaç dakika bekleyin.

6. [Oturumu Kapat]'a tıklayın.

7. Web Image Monitor uygulamasından çıkın.

- Konfigürasyonunu yapmak istediğiniz yazıcıyı tanımlayamıyorsanız, yazıcı adını yazıcıdan yazdırılan konfigürasyon sayfasındakiyle karşılaştırarak kontrol edin.

- Listede hiç yazıcı ismi görünmüyorsa, bilgisayar ve yazıcı için çerçeve tiplerini eşleştirin. Bilgisayarın çerçeve tipini değiştirmek üzere Windows [Ağ] iletişim kutusuna tıklayın.

- Web Image Monitor hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "Web Image Monitor'ün Kullanımı".

- Oturum açma kullanıcı adları ve şifreleri hakkında ayrıntılı bilgi için yönetici kılavuzu olan Güvenlik Referansı'na bakın.

- Web Image Monitor'ü Kullanma