KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Kabul Edilebilir Orijinal Boyutları

Bu bölüm, şaryo camına veya ADF'ye yerleştirilen orijinaller için geçerli boyut ve kalınlık sınırlamalarını açıklar.

Tip 1 ve 2

Orijinalin konulduğu yer | Kabul edilebilir orijinal boyutu | Maksimum sayfa sayısı | Kağıt kalınlığı
--- | --- | --- | ---
Şaryo camı | A3'e kadar (297 × 420 mm), 11 × 17 (279 × 432 mm) | 1 sayfa |
ADF, tek taraflı orijinal | B5 to A3 (en fazla 1200 mm uzunluğa kadar) 51/2 × 81/2 to 11 × 17 | 50 sayfa | 40-128 g/m2 (11-34 lb)
ADF, iki taraflı orijinal | B6 to A3 (en fazla 432 mm uzunluğa kadar) 51/2 × 81/2 to 11 × 17 | 50 sayfa | 52-105 g/m2 (17-28 lb) (64-105 g/m2 for 11 × 17)

Tip 3 ve 4

Orijinalin konulduğu yer | Kabul edilebilir orijinal boyutu | Maksimum sayfa sayısı | Kağıt kalınlığı
--- | --- | --- | ---
Şaryo camı | A3'e kadar (297 × 420 mm), 11 × 17 (279 × 432 mm) | 1 sayfa |
ADF, tek taraflı orijinal | B6 A3 (en fazla 1200 mm uzunluğa kadar) 51/2 × 81/2 to 11 × 17 | 100 sayfa | 40-128 g/m2 (10-34 lb)
ADF, iki taraflı orijinal | A5 ila A3 (432 mm uzunluğa kadar) 51/2 × 81/2 to 11 × 17 | 100 sayfa | 52-128 g/m2 (14-34 lb)

- Karışık Orijinal Boyutlar modundaki orijinaller için ağırlık aralığı 52 - 81.4 g/m2 (13.8 - 21.6 lb)dir.

- Tip 1 ve 2 ile, yaklaşık 50 orijinal, ADF içinde yüklenebilir.

- Tip 3 ve 4, yaklaşık 100 original ADF içine yüklenebilir.