KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Saklama Sonucunu Kontrol Etme (Hafıza Saklama Raporu)

Bu rapor, bir orijinal hafızada saklandıktan sonra yazdırılır. Kaydedilen orijinallerin içeriğini ve hedeflerini incelemenize yardımcı olur.

- Paralel Hafıza İletimini kullanıyorsanız, Hafıza Saklama Raporu yazdırılmaz.

- Faks Özellikleri menüsündeki Kullanıcı Parametreleri (anahtar 03, bit 2) ile bu raporu açabilir ve kapatabilirsiniz.

- Makine bu raporu yazdırmamak üzere ayarlanmış olsa bile orijinal saklanamazsa yine de yazdırılır.

- Faks Özellikleri menüsündeki Kullanıcı Parametreleri (anahtar 04, bit 7) ile orijinal görüntünün bir bölümünün raporda yer alıp almayacağını seçebilirsiniz.

- Kullanıcı kimlik doğrulama ayarlanmışsa hedefin gösterilip gösterilmeyeceğini Faks Özellikleri menüsünden Kullanıcı Parametreleri (anahtar 04, bit 4) ile ayarlayabilirsiniz.

- Kullanıcı kimlik doğrulama ayarlanmışsa gönderen adının görüntülenip görüntülenmeyeceğini Faks Özellikleri menüsünde Kullanıcı Parametreleri (anahtar 04, bit 5) ile ayarlayabilirsiniz.

- Parametre Ayarına ilişkin ayrıntılar için, bkz. "Parametre Ayarları".

- Parametre Ayarları