| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Raporla Onaylama

Onay için raporları yazdırın.

Hafızadan İletim

Sonucu, İletişim Sonuç Raporu ile onaylayabilirsiniz.

Faks Özellikleri menüsünde Kullanıcı Parametreleri (anahtar 03, bit 0) ile açıldığı takdirde Hafızadan İletimin her tamamlanışında bu rapor yazdırılır.

Raporu ayrıca, İletim Durum Raporu'nu bir Hızlı İşlem tuşuna programlayarak ve bir hedef belirttiğinizde bu tuşa basarak yazdırabilirsiniz.

İletişim Sonuç Raporu'nu açtıysanız, İletişim Hata Raporu yazdırılmaz.

Raporlarda yazdırılan içerik hakkında ayrıntılar için bkz. "İletişim Sonuç Raporu (Hafızadan İletim)" veya "İletişim Hatası Raporu".

Anında İletim

Sonucu bir Anında İletim Sonuç Raporu ile onaylayabilirsiniz.

Faks Özellikleri menüsündeki Kullanıcı Parametresi (anahtar 03, bit 5) öğesinde bu raporu yazdırmayı seçin. Her Anında İletişim tamamlandıktan sonra bir rapor yazdırılır.

Raporu ayrıca, İletim Durum Raporu'nu bir Hızlı İşlem tuşuna programlayarak ve bir hedef belirttiğinizde bu tuşa basarak yazdırabilirsiniz.

Raporda yazdırılan içerik hakkında ayrıntılar için bkz. "Anında İletim Sonuç Raporu (Anında İletim)".

- Parametre Ayarı ve Hızlı İşlem Tuşu hakkında ayrıntılar için bkz. "Faks Özellikleri".

- İletişim Sonuç Raporu (Hafızadan İletim)

- Anında İletim Sonuç Raporu (Anında İletim)

- İletişim Hata Raporu

- Genel Ayarlar

- Parametre Ayarları