| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Tip 1 ve 2 için harici seçenekler

Bu bölümde tip 1 ve 2 harici seçenekleri için açıklamalar bulunmaktadır.

1. Medya yuvası

   Bu medya yuvası ile, taranan dosyaları bir çıkarılabilir bellek aygıtına kaydedebilirsiniz.

2. Şaryo camı kapağı

   Bu kapağı orijinallerin üzerine indirin.

3. Oto. Dok. Besleyici (ADF)

   Orijinaller yığınını buraya yükleyin. Otomatik olarak besleneceklerdir.

4. Alt kağıt kaseti

   En fazla 550 sayfa alır.

5. Alt kağıt kaseti Sehpası

   Alt kağıt kasetini kullanmak için, sehpayı bağlayın.

6. Kaset 3 (LCT)

   2.000 kağıda kadar alır.

7. Büyük kapasiteli kaset (LCT)

   1.200 kağıda kadar alır.

8. Alt kağıt kasetleri

   İki kağıt kasetinden oluşur. 1.100 sayfaya kadar alır. Her kağıt kaseti 550 sayfa alır.

9. Dahili tepsi 2 (1 raflı tepsi)

   Bu çıkış tepsisini seçerseniz, kopyalanan/yazdırılan kağıtlar ve faks mesajları yüzü aşağı gelecek şekilde iletilir.

10. Köprü ünitesi

    Kağıtları sonlandırıcıya nakleder.

11. Dahili ayırma tepsisi

    Çoklu kağıt sayfalarını harmanlar ve yığınlar.

12. Kitapçık Sonlandırıcı SR3000

    Birden çok kağıt yaprağını harmanlar, yığınlar, zımbalar ve deler. Sırt dikiş işlevi, birden çok kağıt yaprağını ortadan zımbalar ve bunları kitapçık halinde katlar. Aşağıdaki kağıt kasetlerini içerir:

    - Sonlandırıcı üst tepsisi

    - Sonlandırıcı ayırma tepsisi

    - Sonlandırıcı kitapçık tepsisi

13. Sonlandırıcı SR790

    Çoklu kağıt sayfalarını harmanlar, yığınlar ve zımbalar. Aşağıdaki kağıt tepsilerinden oluşmaktadır:

    - Sonlandırıcı üst tepsisi

    - Sonlandırıcı ayırma tepsisi

14. Sonlandırıcı SR3010

    Birden çok kağıt yaprağını harmanlar, yığınlar ve zımbalar.