KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Yığın, SADF

Bu bölüm, çok sayıda yığında birden fazla orijinali taramak için gerekli ayarları anlatır.

Tek bir dosya olarak orijinalleri taramak için, [Yığın] seçeneğine basın.

Orijinalleri teker teker ADF'de taramak için, [SADF] seçeneğini seçin.

- [Yığın] seçeneğini seçerseniz, ilave orijinalleri yerleştirmeniz ve [Başlat] tuşuna basmanızla birlikte tarama başlayacaktır. Tüm orijinaller tarandığında, [] tuşuna basın. [Yığın] seçeneğini seçerseniz, varsayılan ayarlara bakmaksızın, makine ilave orijinaller yerleştirilinceye kadar bekler.

- [SADF] modu seçilirse, tarama işlemi, ilave orijinaller ADF içine yerleştirilir yerleştirilmez başlar. İlave orijinaller için beklerken makinenin hangi işlemi gerçekleştireceğini [Tarayıcı Özellikleri] altındaki [Sonraki Orijinaller için bekleme Süresi: SADF] bölümünde seçin. [Sonraki Orijinaller için bekleme Süresi: SADF] ile ilgili ayrıntılar için, bkz. "Tarama Ayarları".

[Orijinal Besleme Tipi] tuşuna basın.

[Yığın] ya da [SADF] modunu seçin.

[OK] tuşuna basın.

- Prosedürlere ilişkin daha fazla ayrıntı için, bkz. "Tek bir Dosya olarak Çok Sayfalı Orijinallerin Taranması".

- [SADF] seçeneği seçiliyse, ADF'ye ilave orijinalleri yerleştirmeniz ile tarama başlayacaktır. Ancak, aşağıdaki durumlarda, ilave orijinalleri taramaya başlamak için [Başlat] tuşuna basmalısınız.

  - Şaryo camını kullanarak diğer orijinalleri taradıktan sonra

  - Diğer orijinalleri beklerken ayarları değiştirdikten sonra

  - ADF'yi açtıktan/kapadıktan sonra

- Tarama Ayarları

- Orijinallerin Çoklu Sayfalarının Tek Dosya olarak Taranması