KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Gönderen başına başkasına ilet

Bu bölüm İletimin nasıl belirleneceğini tanımlamaktadır.

Özel Göndereni programlarken belirleyiniz.

- Bir iletim hedefi her bir Gönderen için kaydedilebilir. İki veya daha fazla iletim hedefini kaydetmek üzere, grup hedeflerini kullanınız. Ancak, bir grupta en fazla 500 hedef belirlenebilir.

[Gönderen başına başkasına ilet].

[AÇIK] veya [KAPALI] öğesine basınız.

[KAPALI] öğesini seçiniz, 7. adıma ilerleyiniz.

Hedef listesini kullanarak bir Son Alıcı belirleyiniz ve ardından [OK] öğesine basınız.

Faks numarası, İnternet Faks hedefi, e-posta adresi ve klasör hedefi arasında hedefleri değiştirmek üzere ekranın son tarafındaki tuşlara basınız.

IP-Faks hedefi, faks hedef listesinde görüntülenir.

[Güvenlik] öğesine basınız.

Güvenlik işlevini belirlemediğiniz takdirde, 7. adıma ilerleyiniz.

S/MIME kimlik doğrulamasını kullanmak üzere güvenlik ayarlanır. Güvenlik ayarları hakkındaki ayrıntılar için, yöneticinize başvurunuz.

Güvenlik işlevlerini seçiniz.

İletim için dokümanlara ilişkin şifrelemeyi belirlemek üzere, [Şifreleme] öğesine basınız. Şifreleme işlevini kullanmak üzere, adres Adres Defterine kaydedilmelidir ve şifreleme seçeneği etkinleştirilmelidir. Şifrelemeye ilişkin ayrıntılar için, yöneticinize danışınız.

İletim için dokümanlara yönelik bir imza eklemek üzere, [İmza] öğesine basınız. İmza hakkındaki ayrıntılar için, yöneticinize danışınız.

[OK] seçeneğine basın.

[OK] seçeneğine basın.

- [Temel Ayarlar ile Aynı] öğesinin seçilmesi, "Alım Ayarları" altında "İletim" için yapılan aynı ayar ile sonuçlanacaktır.

- İletim için e-posta hedefi veya klasör hedefi belirlemişseniz, iletim için kullanılan dosya formatını belirleyebilirsiniz. Bkz "Parametre Ayarları" (anahtar 21, bit 3).

- Hedef listesinden iletim hedefi olarak bir hedefin silinmesi, iletim hedefi ayarlarının da silinmesine sebep olur, bu yüzden tekrar kaydedilmeleri gerekir. Bir hedef değiştiğinde, bir doküman yeni bir hedefe gönderilir. Belirlenen tipe ait bir hedef yoksa, alternatif hedef olarak kullanılacak hedefi belirleyebilirsiniz. Bkz. "Parametre Ayarları" (anahtar 32, bit 0).

- 7. adımı yaptıktan sonra, "Alım Ayarları" öğesinin "İletim" öğesini "AÇIK" olarak ayarlayınız.

- Şifreleme ayarları içinde [Tümünü Şifrele] öğesini seçiniz ve şifreli e-posta, [Güvenlik] altındaki şifreleme ayarlarına bakılmaksızın gönderilir. Şifreleme hakkındaki ayrıntılar için, yöneticinize danışınız.

- Elektronik imza, Web Image Monitor altındaki S/MIME ayarlarına bağlı olarak aşağıdaki yollarla sınırlandırılmıştır. Elektronik imza hakkındaki ayrıntılar için, yöneticinize danışınız.

  - [Bireysel olarak Ayarla] şeklinde ayarlanmışsa:

    [Güvenlik] altındaki [İmza] öğesini ayarlayabilirsiniz ve her bir iletim için bir elektronik imza ekleyiniz.

  - [İmza Kullanmayın] olarak ayarlanmış ise:

    [Güvenlik] öğesine bassanız bile, [İmza] görünmeyecektir.

  - [İmza Kullan] olarak ayarlanmış ise:

    Posta gönderirken, bir elektronik imza eklenir. [Güvenlik] altındaki [İmza] ayarı iptal edilemez.

- Parametre Ayarları