| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Bir Son Kullanıcıyı Programlama

- Her bir özel gönderen için bir son kullanıcı kaydedilebilir. İki veya daha fazla alıcı kaydetmek üzere, grup hedefini kullanınız. Ancak, bir grupta en fazla 500 hedef belirlenebilir.

1. [Faks Özellikleri] öğesine basınız.

2. [Alım Ayarları] öğesine basınız.

3. [İletim] öğesine basınız.

4. [AÇIK] tuşuna basınız.

   Halihazırda programlanmış bir Son Alıcı varsa, bir alıcı adı gösterilir. Alıcıyı değiştirmek istediğiniz takdirde, [Alıcı] öğesine basınız ve 5. adıma ilerleyiniz.

   İletimi iptal etmek için, [Kapalı] öğesine basınız ve 9. adıma ilerleyiniz.

5. Hedef listesini kullanarak bir Son Alıcı belirleyiniz ve ardından [OK] öğesine basınız.

   Faks numarası, e-posta adresi, İnternet Faks hedefi ve klasör hedefi arasında hedefi değiştirmek için ekranın solundaki tuşa basınız.

   IP-Faks hedefi, faks hedef listesinde görüntülenir.

   Sistem Ayarları menüsünde Yönetici Araçları altında Adres Defteri Yönetiminde bir e-posta hedefi seçiniz. Bkz. "E-posta Hedefi", Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

   Sistem Ayarları menüsünde Yönetici Araçları altında Adres Defteri Yönetiminde bir klasör hedefi ayarlayınız. Bkz. "Klasörlerin Kaydedilmesi", Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

   İletim için e-posta hedefi veya klasör hedefi belirlemişseniz, iletim için kullanılan dosya formatını belirleyebilirsiniz. Bkz "Parametre Ayarları" (anahtar 21, bit 3).

   Hatalı giriş yaparsanız [OK] tuşuna basmadan önce [Sil] seçeneğine basın ve yeniden deneyin.

6. [Güvenlik] öğesine basınız.

   Güvenlik işlevini belirlemediğiniz takdirde, 9. adıma ilerleyiniz.

   S/MIME kimlik doğrulamasını kullanmak üzere güvenlik ayarlanır. Güvenlik ayarları hakkındaki ayrıntılar için, yöneticinize başvurunuz.

7. Güvenlik işlevlerini seçiniz.

   İletim için dokümanlara ilişkin şifrelemeyi belirlemek üzere, [Şifreleme] öğesine basınız. Şifreleme işlevini kullanmak üzere, adres Adres Defterine kaydedilmelidir ve şifreleme seçeneği etkinleştirilmelidir. Şifrelemeye ilişkin ayrıntılar için, yöneticinize danışınız.

   İletim için dokümanlara yönelik bir imza eklemek üzere, [İmza] öğesine basınız. İmza hakkındaki ayrıntılar için, yöneticinize danışınız.

8. [OK] seçeneğine basın.

9. [Çıkış] tuşuna basın.

10. [Kullanıcı Araçları/Sayaç] tuşuna basın.

- Şifreleme ayarları içinde [Tümünü Şifrele] öğesini seçiniz ve şifreli e-posta, [Güvenlik] altındaki şifreleme ayarlarına bakılmaksızın gönderilir. Şifreleme hakkındaki ayrıntılar için, yöneticinize danışınız.

- Elektronik imza, Web Image Monitor altındaki S/MIME ayarlarına bağlı olarak aşağıdaki yollarla sınırlandırılmıştır. Elektronik imza hakkındaki ayrıntılar için, yöneticinize danışınız.

  - [Bireysel olarak Ayarla] şeklinde ayarlanmışsa:

    [Güvenlik] altındaki [İmza] öğesini ayarlayabilirsiniz ve her bir iletim için bir elektronik imza ekleyiniz.

  - [İmza Kullanmayın] olarak ayarlanmış ise:

    [Güvenlik] öğesine bassanız bile, [İmza] görünmeyecektir.

  - [İmza Kullan] olarak ayarlanmış ise:

    Posta gönderirken, bir elektronik imza eklenir. [Güvenlik] altındaki [İmza] ayarı iptal edilemez.

- Parametre Ayarları