KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# özel boyut ile orijinalleri taramak üzere orijinallerin ayarlanması

Bu bölüm Özel Boyutta taramak istediğiniz orijinalleri nasıl yerleştirmeniz gerektiğini anlatmaktadır.

Orijinal Sayfa Yönü Ayarlama

[Orijinal Sayfa Yönü]altında, orijinalinizin sayfa yönüne göre [] veya [] seçeneğini seçin. [Orijinal Sayfa Yönü] işlevini görüntülemek için, başlangıç tarayıcı ekranında, [Orijinal Sayfa Yönü] seçeneğine basın. Ayrıntılar için, "Orijinal Besleme Tipinin Ayarlanması".

Bir orijinali yerleştirme

Orijinalleri ADF'ye yüzü yukarı bakacak şekilde, şaryo camı üzerine ise yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

Orijinal Sayfa Yönü [] şeklindedir.

Öğe | Tanım
--- | ---
Bir orijinalin ADF içine yerleştirilmesi |
Bir orijinalin şaryo camı üzerine yerleştirilmesi Orijinali hizalayın, sağa veya sola doğru çevirin ve ardından şaryo camı üzerine yüz aşağı şekilde yerleştirin. |

Orijinal Sayfa Yönü [] şeklindedir.

Öğe | Tanım
--- | ---
Bir orijinalin ADF içine yerleştirilmesi |
Bir orijinalin şaryo camı üzerine yerleştirilmesi Orijinali, yüzü şaryo camına bakacak biçimde çevirin ve ardından şaryo camının üst sol köşesine göre hizalayın. |

- Orijinal Besleme Tipinin Ayarlanması