| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Yığın Modu

- Yığın modunda kopyalama yaparken, Tip 1 ve 2 modelleri 50 veya daha fazla sayfalı belgeleri bu orijinaller ADFye beslendiğinde bölünmüş olsalar dahi tek bir belge olarak kopyalar.

- Yığın modunda kopyalama yaparken, Tip 3 ve 4 modelleri 100 veya daha fazla sayfalı belgeleri bu orijinaller ADFye beslendiğinde bölünmüş olsalar dahi tek bir belge olarak kopyalar.

- Şeffaf kağıt gibi özel orijinalleri birer birer yerleştirin.

1. [Özel Orijinal] öğesine basın.

2. [Yığın] öğesini seçin ve daha sonra [OK] öğesine basın.

3. Orijinalin ilk bölümünü yerleştirin ve daha sonra [Başlat] tuşuna basın.

4. Orijinalin ilk bölümü beslendikten sonra bir sonraki bölümü yerleştirin ve ardından [Başlat] tuşuna basın.

- [Yığın] yerine [SADF] öğesi ekrana geldiğinde Kullanıcı Araçları bölümündeki Yığına Geç altındaki Yığın modunu seçin. Yığına Geç hakkında ayrıntılar için, bkz. "Giriş/Çıkış".

- Bu modda sonraki orijinalleri kopyalamak için 4. adımı tekrarlayın.

- Harmanla, Birleştir veya 1 Taraflı2 Taraflı işlev seçildiğinde, tüm orijinaller tarandıktan sonra [] tuşuna basın.

- Kopyalama sırasında, 1-taraflı ve 2-taraflı orijinaller arasında geçiş yapamazsınız.

- Giriş / Çıkış