| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Mevcut Yazıcı durumu

Bu bölümde, makinenin durumunu ve gösterilen öğeleri nasıl kontrol edebileceğiniz açıklanmaktadır. Makinede kurulu seçeneklere bağlı olarak, bazı öğeler gösterilmeyebilir.

- UNIX: "lpq" komutu ile "rsh", "rcp", "ftp" ve "sftp" parametrelerini kullanın.

- mshell: "status" komutunu kullanın.

Mesajlar | Açıklama
--- | ---
Erişim Sınırlandırıldı | Kullanıcının yetkisi olmadığından iş iptal edildi.
Zımba ekle (Kitapçık: Geri) | Kitapçık sonlandırıcı zımbası (arka) bitmiş.
Zımba ekle (Kitapçık: Tümü) | Kitapçık sonlandırıcı zımbası bitmiş.
Zımba ekle (Kitapçık: Ön) | Kitapçık sonlandırıcı (ön) zımbası bitmiş.
Ayarlanıyor... | Makine başlatılıyor ya da kalibre ediliyor.
Servis Merkezini Arayın | Makinede bir arıza var.
İptal edildi | İş sıfırlandı.
İş iptal ediliyor... | İş sıfırlanmakta.
Orijinal Çıkarılamıyor | Orijinal çıkarılamıyor.
Çoklu Kuramıyor: SD Kart | SD kart, başka bir cihaz ile yapılandırılmış.
Kart/Sayaç takılı değil | Makine, ön ödemeli kart veya kontör beklemekte.
Jeton ve miktar girilmiş değil | Makine jetonun atılmasını bekliyor.
Jeton/Anahtar Sayacı girilmiş değil | Makine jeton veya kontör sayacını beklemekte.
Yapılandırılıyor... | Ayarlar değiştirilmekte.
Fırınlama Ünitesi Soğutuluyor... | Fırınlama ünitesi soğumakta.
Kapak Açık: ADF | Doküman besleyici açık.
Kapak Açık: Köprü Ünitesi Sol | Köprü ünitesi sol kapağı açık kalmış.
Kapak Açık: Köprü Ünitesi Sağ | Sağ köprü ünitesi kapağı açık.
Kapak Açık: Dubleks Ünitesi | Dubleks ünitesi kapağı açık.
Kapak Açık: Sonlandırıcı | Sonlandırıcı kapağı açık.
Kapak Açık: Sonlandırıcı Ön | Sonlandırıcı ön kapağı açık.
Kapak Açık: Sonlandırıcı Üst | Sonlandırıcı üst kapağı açık.
Kapak Açık: Ön Kapak | Ön kapak açık.
Kapak Açık: LCT | Yüksek Kapasiteli Kaset kapağı açık.
Kapak Açık: Alt Sağ Kapak | Sağ alt kapak açık.
Kapak Açık: Üst Sağ Kapak | Sağ üst kapak açık.
Geçerli İş Bekletiliyor | Geçerli iş askıya alındı.
Veri Boyutu Hatası | Veri boyutu hatası ortaya çıktı.
Boş: Siyah Toner | Siyah toner kartuşu hemen hemen boş.
Boş: Cyan Toner | Cyan toner kartuşu hemen hemen boş.
Boş: Macenta Toner | Macenta toner kartuşu hemen hemen boş.
Boş: Sarı Toner | Sarı toner kartuşu hemen hemen boş.
Enerji Tasarrufu Modu | Makine, Enerji Tasarrufu Modundadır.
Zarf Ayarlama Hatası: Yok | Zarf dışındaki kağıt türlerinin yazdırılması B2 kolu indirildiğinde yapılır.
Zarf Ayarlama Hatası: Diğerleri | Zarf yazdırma B2 kolu indirildiğinde yapılır.
Hata | Bir hata ortaya çıktı.
Hata: Adres Defteri | Adres defteri verisinde bir hata ortaya çıktı.
Hata: Komut İletimi | Makinede bir hata ortaya çıktı.
Hata: DIMM Değeri | Bir bellek hatası ortaya çıktı.
Hata: Ethernet Kartı | Bir Ethernet kartı hatası ortaya çıktı.
Hata: HDD Kartı | Bir sabit disk sürücü kartı hatası ortaya çıktı.
Hata: Medya Bağlantısı Kartı | Dosya Formatı Dönüştürücüde bir hata ortaya çıktı.
Hata: Hafıza Anahtarı | Bir bellek anahtarı hatası ortaya çıktı.
Hata: Opsiyonel Font | Makinenin yazı tipi dosyasında bir hata ortaya çıktı.
Hata: Opsiyonel RAM | İsteğe bağlı bellek ünitesinde bir hata ortaya çıktı.
Hata: Paralel I/F Kartı | Paralel arayüzde bir hata ortaya çıktı.
Hata: PDL | Sayfa açıklaması dilinde bir hata ortaya çıktı.
Hata: Uzak Sertifika Yenilemesi | Uzak sunucu yenilemesinde bir hata ortaya çıktı.
Hata: USB Kartı | USB arayüz kartında bir hata ortaya çıktı.
Hata: USB Arabirimi | USB arayüzünde bir hata ortaya çıktı.
Hata: Kablosuz Kart | Kablosuz arayüz kartı veya IEEE 802.11 arayüzü ünitesinde bir hata ortaya çıktı.
Hata: Kablosuz Kart | Başlatma sırasında kablosuz kart takılmamış ya da IEEE 802.11 arayüz ünitesi veya kablosuz kart başlatmanın ardından çıkarılmış.
Kitapçık Zımbalama Limitini Aşıyor | Yazdırma, kitapçık sonlandırıcının zımbalama limitini aşmış.
Zımbalama Limitini Aşıyor | Yazdırma, zımbalama limitini aşmış.
Dolu: Sonlandırıcı | Sonlandırıcı tepsisi dolu.
Dolu: Sonlandırıcı Kitapçık Tepsisi | Sonlandırıcı kitapçık tepsisi dolu.
Dolu: Sonlandırıcı Ayırma Tepsisi | Sonlandırıcı ayırma tepsisi dolu.
Dolu: Sonlandırıcı Ayırma Tepsisi 1, 2 | Sonlandırıcı ayırma tepsisi 1 ve 2 dolu.
Dolu: Sonlandırıcı Üst Tepsisi | Sonlandırıcı üst tepsisi dolu.
Dolu: Delgeç Yuvası | Delgeç yuvası dolu.
Dolu: Dahili Ayırma Tepsisi | Dahili ayırma tepsisi dolu.
Dolu: Dahili Ayırma Tepsisi 1 | Dahili ayırma tepsisi dolu.
Dolu: Günlük Veri Kapasitesi | Günlük verisi kapasitesi dolu.
Dolu: Atık Toner | Atık toner dolu.
Hex Dump Modu | Bu bir hex dump modudur.
Acil İletim bağlı değil | İletimin diğer tarafı ile doğrudan bağlantı kurulmadı.
Acil İletim Başarısız | Doğrudan iletim sırasında bir hata ortaya çıktı.
Kullanımda: Fotokopi | Fotokopi makinesi kullanımda.
Kullanımda: Faks | Faks kullanımda.
Kullanımda: Sonlandırıcı | Diğer fonksiyonlar Sonlandırıcıyı kullanmakta.
Kullanımda: Giriş Kaseti | Diğer fonksiyonlar giriş kasetini kullanmakta.
Kullanımda: Zımba Ünitesi | Diğer fonksiyonlar zımba ünitesini kullanmakta.
Uyumsuz Toner | Önerilmeyen toner tercih edilmiş.
İşler Bekletiliyor | Tüm işler askıya alınır.
Anahtar Kartı takılı değil | Makine anahtar kartının takılmasını bekliyor.
Anahtar Kartı/Sayaç takılı değil | Makine anahtar kartı ya da anahtar sayacının takılmasını beklemekte.
Anahtar Sayacı takılı değil | Makine, anahtar sayacının içinde bırakılması için beklemekte.
Toner Yükleniyor... | Toner beslenmekte.
Günlük Veri İletimi başarısız | Günlük aktarımı başarısız.
Düşük: Siyah Toner | Siyah toner kartuşu düzgün ayarlanmamış veya toner bitmek üzere.
Düşük: Cyan Toner | Cyan toner kartuşu düzgün ayarlanmamış ya da toner bitmek üzere.
Düşük: Macenta Toner | Macenta toner kartuşu düzgün ayarlanmamış veya toner bitmek üzere.
Düşük: Toner | Toner kartuşu düzgün ayarlanmamış ya da toner bitmek üzere.
Düşük: Sarı Toner | Sarı toner kartuşu düzgün ayarlanmamış ya da toner bitmek üzere
Arıza: Kitapçık İşlemcisi | Kitapçık sonlandırıcıda bir sorun var.
Arıza: Dubleks Ünitesi | Dubleks ünitesinde bir sorun var.
Arıza: Harici Şarj Ünitesi | Harici şarj ünitesinde bir sorun var.
Arıza: Sonlandırıcı | Sonlandırıcıda bir sorun var.
Arıza: Kapak Takma | Kapak takmada bir sorun var.
Arıza: LCT | Yüksek kapasiteli kasette bir sorun var.
Arıza: Alt Kağıt Kaset(ler)i | Kenar motorunda bir sorun var.
Arıza: Çıkış Tepsisi | Çıkış tepsisinde bir sorun var.
Arıza: Delgeç Ünitesi | Delgeç ünitesinde bir sorun var.
Arıza: Zımba Ünitesi | Zımba ünitesinde bir sorun var.
Arıza: Kaset 1 | Kaset 1'de sorun var.
Arıza: Kaset 2 | Kaset 2'de sorun var.
Arıza: Kaset 3 | Kaset 3'te bir sorun var.
Arıza: Kaset 4 | Kaset 4'te bir sorun var.
Hafıza Düşük: Fotokopi | Kopyalama yapılmaktayken hafıza yetersizliği ile karşılaşıldı.
Hafıza Düşük: Veri Depolama | Doküman biriktirilirken hafıza yetersizliği ile karşılaşıldı.
Hafıza Düşük: Faks Taraması | Faks iletilirken hafıza yetersizliği ile karşılaşıldı.
Hafıza Düşük: Tarama | Tarayıcı çalışırken hafıza yetersizliği ile karşılaşıldı.
Muhtelif Hatalar | Başka bir hata oluştu.
Uyumsuzluk: Kağıt Boyutu | Belirtilen kağıt kaseti seçili boyuttaki kağıdı içermiyor.
Uyumsuzluk: Kağıt Boyutu ve Türü | Belirtilen kağıt kaseti seçili boyut ve türde kağıt içermiyor.
Uyumsuzluk: Kağıt Türü | Belirtilen kağıt kaseti seçili türde kağıt içermiyor.
Değişim Yakın: Siyah PCU | Yeni siyah fotokondüktör ünitesini hazırlayın.
Değişim Yakın: Renkli Development Ünitesi | Yeni renkli development ünitesini hazırlayın.
Değişim Yakın: Renkli PCU | Yeni renkli fotokondüktör ünitesini hazırlayın.
Değişim Yakın: Development Ünitesi C | Yeni development ünitesini hazırlayın (cyan).
Değişim Yakın: Development Ünitesi SY | Yeni development ünitesini hazırlayın (siyah).
Değişim Yakın: Development Ünitesi M | Yeni development ünitesini hazırlayın (macenta).
Değişim Yakın: Development Ünitesi SR | Yeni development ünitesini hazırlayın (sarı).
Değişim Yakın: Fırınlama Ünitesi | Yeni fırınlama ünitesini hazırlayın.
Hemen hemen Dolu: Günlük Veri Kapasitesi | Günlük veri kapasitesine yaklaşmakta
Hemen hemen Dolu: Atık Toner | Atık toner şişesi hemen hemen dolu.
Daha fazla Zımbaya ihtiyaç var | Zımbalayıcıda hemen hemen hiç zımba kalmamış.
Kağıt Yok: Kapak Takma Kaseti | Kapak takma ünitesinde kağıt yok.
Kağıt Yok: LCT | Yüksek Kapasiteli Kasette kağıt yok.
Kağıt Yok: Seçili Kaset | Belirtilen kasette kağıt yok.
Kağıt Yok: Kaset 1 | Kaset 1'de kağıt yok.
Kağıt Yok: Kaset 2 | Kaset 2'de kağıt yok.
Kağıt Yok: Kaset 3 | Kaset 3'te kağıt yok.
Kağıt Yok: Kaset 4 | Kaset 4'te kağıt yok.
Algılanmadı: B2 Kolu | B2 kolu düzgün ayarlanmamış.
Algılanmadı: Siyah Toner | Siyah toner düzgün takılmamış.
Algılanmadı: Cyan Toner | Cyan toner düzgün takılmamış.
Algılanmadı: Development Ünitesi (C) | Development ünitesi (cyan) düzgün takılmamış.
Algılanmadı: Development Ünitesi (SY) | Development ünitesi (siyah) düzgün takılmamış.
Algılanmadı: Development Ünitesi (M) | Development ünitesi (macenta) düzgün ayarlanmamış.
Algılanmadı: Development Ünitesi (SR) | Development ünitesi (sarı) düzgün takılmamış.
Algılanmadı: Dubleks Besleme Ünitesi | Dubleks ünitesi düzgün takılmamış.
Algılanmadı: Dubleks Ünitesi | Dubleks besleme ünitesi düzgün takılmamış.
Algılanmadı: Sonlandırıcı | Sonlandırıcı düzgün takılmamış.
Algılanmadı: Fırınlama Ünitesi | Fırınlama ünitesi düzgün takılmamış.
Algılanmadı: Giriş Kaseti | Kağıt besleme kaseti düzgün takılmamış.
Algılanmadı: Kapak Takma | Kapak takma ünitesi düzgün takılmamış.
Algılanmadı: LCT | Yüksek Kapasiteli Kaset düzgün takılmamış.
Algılanmadı: Macenta Toner | Macenta toner düzgün takılmamış.
Algılanmadı: PCU (C) | Fotokondüktör ünitesi (cyan) düzgün takılmamış.
Algılanmadı: PCU (SY) | Fotokondüktör ünitesi (siyah) düzgün takılmamış.
Algılanmadı: PCU (M) | Fotokondüktör ünitesi (macenta) düzgün takılmamış.
Algılanmadı: PCU (SR) | Fotokondüktör ünitesi (sarı) düzgün ayarlanmamış.
Algılanmadı: Transfer Ünitesi | Transfer ünitesi düzgün ayarlanmamış.
Algılanmadı: Kaset 1 | Kaset 1 düzgün ayarlanmamış.
Algılanmadı: Kaset 2 | Kaset 2 düzgün ayarlanmamış.
Algılanmadı: Kaset 3 | Kaset 3 düzgün ayarlanmamış.
Algılanmadı: Kaset 4 | Kaset 4 düzgün ayarlanmamış.
Algılanmadı: Atık Toner Şişesi | Atık toner şişesi düzgün ayarlanmamış.
Algılanmadı: Sarı Toner | Sarı toner düzgün ayarlanmamış.
Erişilmedi, Veriler Silindi | Erişilmeyen iş silindi.
Erişilmedi, Veriler Saklandı | Erişilmeyen dokümanlar kaydedildi.
Çevrimdışı | Makine çevrimdışıdır.
Çevrimiçi | Makine çevrimiçidir.
Çalışma Sıcaklık-Aralığı Hatası | Makine, izin verilen sıcaklık aralığının dışında çalışmakta.
Şaryo Camındaki Orijinal | Orijinal şaryo camında kalır.
Panel Kapalı Modu | Makine Panel-Kapalı modunda.
Panel Kapalı Modu>>Yazdırma kullanılabilir | Makine Panel-Kapalı modunda.
Dubleks Ünitesinde Kağıt Var | Kağıt, dubleks ünitesinde kalıyor.
Sonlandırıcıda Kağıt Var | Kağıt, Sonlandırıcıda kalıyor.
Kağıt Sıkışması: ADF | Kağıt, Doküman Besleyicide sıkışmış.
Kağıt Sıkışması: Dubleks Ünitesi | Kağıt, Dubleks Ünitesinde sıkışmış.
Kağıt Sıkışması: Sonlandırıcı | Kağıt, Sonlandırıcıda sıkışmış.
Kağıt Sıkışması: Giriş Kaseti | Kağıt, giriş kasetinde sıkışmış.
Kağıt Sıkışması: Dahili Yol | Kağıt, makinede sıkışmış.
Sonlandırıcı Ayırma Tepsisi 1, 2'de Kağıt Var | Kağıt, Sonlandırıcı Ayırma Tepsisi 1 ve 2'de kalır.
Sonlandırıcı Ayırma Tepsisi 2'de Kağıt Var | Kağıt Sonlandırıcı Ayırma Tepsisi 2'de kalıyor.
Ön ödemeli Kart takılı değil | Ön ödemeli kart takılı değil ya da kredi yetersiz.
Yazdırma Tamamlandı | Yazdırma tamamlandı.
Yazdırılıyor... | Yazdırma yürütülmekte.
İşlem gerçekleştiriliyor | Veriler işlenmekte.
Proxy Adresi/Port Yanlış | Proxy adresi ve port ayarı yanlış.
Proxy Kullanıcı/Parolası Yanlış | Proxy kullanıcı adı ve parola ayarı yanlış.
Yeniden ayarlama... | Makine kendisini yeniden ayarlıyor.
Hazır | Makine yazdırmaya hazır.
Uzak Sertifika Yenileme | Uzak sertifika yenilenmekte.
Siyah PCU'yu Değiştirin | Siyah fotokondüktör ünitesini değiştirmek gerekir.
Şarj Kitini Değiştirin | Şarj kitini değiştirmek gerekir.
Cleaning Web'i Değiştirin | Cleaning Web'i değiştirmek gerekir.
Development Ünitesini Değiştirin | Development ünitesini değiştirin.
Development Ünitesini Değiştirin (Siyah) | Development ünitesini (siyah) değiştirmek gerekir.
Development Ünitesini Değiştirin (Renkli) | Development ünitesini (renkli) değiştirmek gerekir.
Development Ünitesini Değiştirin (Cyan) | Development ünitesini (cyan) değiştirmek gerekir.
Development Ünitesini Değiştirin (Macenta) | Development ünitesini değiştirmek gerekir (macenta).
Development Ünitesini Değiştirin (Sarı) | Development ünitesini değiştirmek gerekir (sarı).
Fırınlama Ünitesini Değiştirin | Fırınlama ünitesini değiştirmek gerekir.
Ara Transfer Ünitesini Değiştirin | Ara transfer ünitesini değiştirmek gerekir.
PCU'yu Değiştirin | Fotokondüktör ünitesini değiştirmek gerekir.
PCU'yu Değiştirin (Renkli) | Fotokondüktör ünitesini değiştirmek gerekir (Renkli).
Transfer Temizleme Ünitesini Değiştirin | Transfer temizleme ünitesini değiştirmek gerekir.
Transfer Merdanesini Değiştirin | Transfer merdanesini değiştirmek gerekir.
IPDS yazı karakterlerini sıfırlayın | Bir IPDS yazı tipi hatası ortaya çıktı.
Geciktirme... | Yazdırılan sayfaların kuruması için yazdırma işlemi bir süre duraklatılmış.
SD Kartı Kimlik Doğrulaması başarısız | SD kartı kimlik doğrulaması başarısız.
SD Kartı takılı değil | Makine bir SD kart istemekte.
Uzaktan Ayarlama | RDS ayarı yapılmakta.
Hatadan ötürü atlandı | Hatayı atlamış.
Saklama Tamamlandı | Saklama tamamlanmıştır.
Saklama Başarısız | Saklama işlemi başarısız.
Malzeme Sipariş Araması Başarısız | Malzeme sipariş araması yapılamamıştır.
Beklet / Devam Et Tuşu Hatası | Sonlandırıcı durdurma düğmesine basılmış.
İletim İptal edildi | İletim kesintiye uğratılmış.
İletim Tamamlandı | İletim işlemi tamamlanmıştır.
İletim Başarısız | İletim işlemi başarısız.
Kaset Hatası: Bölümlendirme | Bölümlendirmenin yanında normal kağıt da yazdırma için aynı tepsiyi kullandığından kağıt besleme tepsisi özellik hatası ortaya çıkmış.
Kaset Hatası: Dubleks Baskı | Seçili tepsi dubleks yazdırma için kullanılamıyor.
Ünite Açık Kalmış: ADF | Doküman besleyici açılmış.
İşin Askıya Alınması Bekleniyor | Makine İşin Askıya Alınmasını bekliyor.
Isınıyor... | Makine ısınmakta.

- UNIX komutları hakkında ayrıntılar için, bkz. UNIX Eklentisi.

- Yapılandırma sayfasına basılabilecek hata içeriklerini kontrol edin.