KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Parametreyle belirlenmiş ayarlara göre dokümanları alma

Fakslar normal şekilde yazdırılamadığında Yedek Alım, Kullanıcı Parametrelerinde tanımlanan kriterlere eşleşen faksların alımına olanak tanır. Bu bölüm, söz konusu durumun meydana gelebileceği koşulları anlatır.

Aşağıda sıralanan koşullardan herhangi birisi geçerliyse makine sadece Kullanıcı Parametrelerinde tanımlanan kriterlere eşleşen faksları alır.

Sorun | Neden | Çözüm
--- | --- | ---
yanıyor. | Kağıt sıkışmıştır. | Sıkışan kağıdı çıkarın. Kağıt çıkartmayla ilgili ayrıntılar için bkz. Sorun Giderme.
yanıyor. | Kasetlerin tümünde kağıt bitmiştir. | Kağıt ekleyin. Kağıt eklemeyle ilgili ayrıntılar için, bkz. "Kağıt Ekleme", Makine Hakkında.
yanıyor. | Toner boştur. | Toner kartuşunu değiştirin. Toner kartuşu değiştirmeyle ilgili ayrıntılar için, bkz. "Toner ve Zımba Ekleme", Makine Hakkında.
`“Kaset kullanım dışı.”` mesajı görünüyor. | Kasetlerin hiçbiri çalışmıyordur. | Servis görevlinizi arayın.

Faks Özellikleri menüsündeki Kullanıcı Parametrelerinde (anahtar 05, bit 2, 1) Yedek Alım için aşağıdaki koşulları belirleyin:

- Kendi Adınız veya Kendi Faks Numaranız alındığında

  Makine sadece gönderen Kendi Adınız veya Faks Numaranız kısmını programladıysa Yedek Alım işlevine geçer. Bir saatten daha uzun süre güç kapatılırsa hafızada kayıtlı tüm dokümanlar silinir. Bu durumda silinen dokümanların gönderenlerini belirlemek ve yeniden göndermelerini istemek için Günlük kullanılabilir.

  Gönderen, Kendi Adınız veya Faks Numaranız kısmını programlamadıysa makine önemli bir faks dokümanını alamayabilir. Önemli gönderenlerden Kendi Adınız veya Faks Numaranız kısmını önceden programlamalarını istemeniz tavsiye edilir.

- Boş

  Makine, göndericinin Kendi Adınız veya Kendi Faks Numaranız seçeneklerini programlayıp programlamadığına bakmaksızın Yedek Alıma geçer.

- Kapalı Ağ Kodu eşleşmesi

  Makine Yedek Alım'a yalnızca diğer tarafın programlanmış Kapalı Ağ Kodu bu makinenin Kapalı Ağ Kodu ile eşleştiğinde geçer.

- Devre dışı bırak

  Makine herhangi bir doküman almaz.

- Parametre Ayarına ilişkin ayrıntılar için, bkz. "Parametre Ayarları".

- Parametre Ayarları