| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Yeni Hedeflerden Hedeflerin Seçilmesi

Makine her iletim yöntemi için belirtilen en son hedefleri kaydeder.

Bu işlev, hedefi yeniden girmeniz gerekmediğinden aynı hedefe tekrar gönderim yaptığınızda zamandan tasarruf sağlar.

- Aşağıdaki türde hedefler kaydedilmez:

  - Hedef listesi kullanılarak belirtilen hedefler

  - Grup hedefi olarak belirtilen hedefler

  - Harici telefon kullanılarak aranan hedefler

  - Son Hedeflerden seçilen hedefler (zaten hafızada kayıtlı olarak kabul edilir)

  - Yayım yapılan ikinci ve daha sonraki hedefler

  - Bilgisayardaki LAN-Faks Sürücüsünde belirtilen hedefler

  - Klasör hedefi

1. Orijinali yerleştirip ihtiyaç duyduğunuz tarama ayarlarını seçin.

2. [Yeni] öğesine basın.

3. Tekrar aramak istediğiniz hedefi seçin ve [OK] tuşuna basın.

4. [Başlat] tuşuna basın.

- Yeni Hedeflerden İnternet Faksı, IP-Faks ve e-posta hedeflerini de seçebilirsiniz.

- [Prg. Hed.] öğesine basarsanız seçilen bir hedefi hedef listesine kaydedebilirsiniz. Seçtiğiniz bir hedefi saklama hakkında ayrıntılar için bkz. "Girilen Hedeflerin Adres Defterine Kaydedilmesi".

- Makinenin saklayabileceği azami yeni hedef sayısı için, bkz. “Azami Değerler”.

- Girilen Hedeflerin Adres Defteri'ne Kaydedilmesi

- Azami Değerler