KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Damga

Bu bölüm ADF'den taranan orijinallerin damgalanmasına ilişkin prosedürü açıklamaktadır. Damga orijinallerin taranmış olduğunu belirtir.

ADF kullanarak bir belgeyi tararken, makine orijinalin alt tarafına dairevi bir işareti damgalar. İki taraflı belgeyi tararken, belge ön sayfasının altından ve arka sayfasının üst kısmından işaretlenir.

Taranan orijinalleri ayırmak istediğinizde bu işlev çok yararlıdır.

[Orijinal Besleme Tipi] tuşuna basın.

[Damga] seçeneğine basın.

[OK] tuşuna basın.

- Damga konumu, makine türüne bağlı olarak değişir.

- Son sayfayı taramamayı seçmiş olasınız bile son sayfalar damgalanır.

- Tarama işlemi kesintiye uğrarsa, kesintinin nedenine bağlı olarak, damgalama işlemi devam edebilir.

- Damganın rengi açılmaya başladığında damga kartuşunu değiştirin.Ayrıntılar için, bkz. Sorun Giderme.