| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Çıkış Tepsisi Ayarları (Tip 3 ve 4)

- Zımbalama işi farklı bir işlevle belirtilmiş olsa bile geçerli zımbalama işini kesemezsiniz.

- İsteğe bağlı sonlandırıcı kuruluysa ve zımbalama ya da kaydırarak sıralama seçilirse, seçilen çıkış tepsisine bakılmaksızın iş, sonlandırıcı kaydırma tepsisine gönderilir.

1. Dahili Tepsi 1

2. Dahili Tepsi 2

3. Sonlandırıcı Üst Tepsisi

4. Sonlandırıcı Ayırma Tepsisi