| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Durum Mesajları

Bu bölüm makine durum mesajlarını tanımlamaktadır.

Mesaj | Durum
--- | ---
`"Hexa. Aktarım Modu"` | Hexa. Aktarım modunda, makine verileri onaltılı formatta alıyor.Yazdırmadan sonra makineyi kapatın ardından tekrar başlayın
`"Çevrimdışı"` | Makine çevrimdışı. Yazdırma işlemine başlamak için, [Çevrimiçi] tuşuna basarak makineyi çevrimiçi konuma geçiş yaptırın.
`"Lütfen bekleyin."` | Makine hazırlanırken başlangıç ayarlarına, toner eklenmesine bağlı olarak bu mesaj bir veya iki saniye için görüntülenebilir. Bir süre bekleyin.
`"Hazır"` | Bu, varsayılan hazır mesajdır. Makine kullanıma hazırdır. Hiçbir eyleme gerek yoktur.
`"İş sıfırlanıyor..."` | Makine yazdırma işini sıfırlıyor. Gösterge panelinde `"Hazır"` görülünceye kadar bekleyin.
`"Değişim ayarlanıyor..."` | Makine ayar değiştiriyor. Ekranda bu mesaj görüntülenirken kontrol panelini kullanamazsınız. Bir süre bekleyin.
`"Yazdırma için veri bekleniyor..."` | Makine yazdırılacak bir sonraki verileri bekliyor.Bir süre bekleyin
`"İş Askıya Alındı..."` | Yazdırma SmartDeviceMonitor for Client tarafından geçici olarak durduruldu. SmartDeviceMonitor for Client'daki [İş Listem] yoluyla veya Web Image Monitor yoluyla Yazdırmaya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Web Image Monitor yoluyla yazdırmaya kaldığınız yerden devam etmek için önce sistem yöneticinizle görüşün.