KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Bir faks hedefini kaydetme

Bu bölümde bir adın ve faks numarasının Adres Defteri'ne nasıl kaydedileceği anlatılır.

[Kullanıcı Araçları/Sayaç] tuşuna basın.

[Sistem Ayarları] tuşuna basın.

[Yönetici Araçları] öğesine basın.

[Adres Defteri Yönetimi] öğesine basın.

[Programla / Değiştir] öğesinin seçili olduğundan emin olun.

[Yeni Program] öğesine basın.

“Ad” altında [Değiştir] öğesine basın.

İsim giriş ekranı görüntülenir.

İsmi girin ve [OK] tuşuna basın.

Gerekirse, "Tuş Ekranı" altındaki [Değiştir] tuşuna basınız ve takiben hedefin atandığı tuşun adını giriniz.

“Başlık Seç” altında kullanmak istediğiniz sınıfın tuşuna basın.

[Faks Hed.] öğesine basın.

“Faks Hedefi” altında [Değiştir] öğesine basın.

Rakam tuşlarını kullanarak faks numarasını girin ve [OK] tuşuna basın.

Her hedef için gereken şekilde aşağıdaki işlevleri belirleyin:

- Hat Seç: her hedef için bir hat bağlantı noktası belirleyin.

- Gelş.Özellikler: SUB/SID/SEP/PWD Kodlarını programlayın.

- Faks Başlığı: alıcı yazdırdığı zaman fakslarınızda görünecek başlığı belirleyin.

- Etiket Ekleme: alıcı yazdırdığı zaman fakslarınızda görünecek hedef adı gibi etiket bilgilerini belirleyin.

[OK] seçeneğine basın.

[Çıkış] tuşuna basın.

[Kullanıcı Araçları/Sayaç] tuşuna basın.

- 13. adımdaki prosedür hakkında ayrıntılar için, bkz. "Faks / Tarayıcı İşlevlerine ilişkin Adres ve Kullanıcının Kaydedilmesi", Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.