KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Zamanlayıcı Ayarları

Bu bölüm, Sistem Ayarları altındaki Zamanlayıcı Ayarları menüsündeki kullanıcı araçlarını açıklar.

Oto. Kapama Zamanlayıcısı (Tip 1 ve 2)

İşin tamamlanmasının ardından belirli bir süre geçtikten sonra, makine enerjiden tasarruf etmek için otomatik olarak kapanır. Bu işleve "Otomatik Kapatma" adı verilir.

Otomatik Kapanma işleminin ardından makine durumuna "Kapalı modu" veya "Uyku modu" adı verilir.

Otomatik Kapanma Zamanlayıcısı için, Otomatik Kapanma'dan önce ne kadar zaman geçmesi gerektiğini belirleyin.

Varsayılan ayar "30" dakikadır.

Sayı tuşları kullanılarak süre 1 ila 240 dakika arasında ayarlanabilir.

Otomatik Kapanma, hata mesajları görüntülendiğinde çalışmayabilir.

Oto. Kapama Zamanlayıcısı (Tip 3 ve 4)

İşin tamamlanmasının ardından belirli bir süre geçtikten sonra, makine enerji tasarrufu için otomatik olarak kapanır. Bu işleve "Otomatik Kapanma" adı verilir.

Otomatik Kapanma işleminin ardından makine durumuna "Kapalı modu" veya "Uyku modu" adı verilir.

Otomatik Kapanma Zamanlayıcısı için, Otomatik Kapanma'dan önce ne kadar zaman geçmesi gerektiğini belirleyin.

Varsayılan ayar "45" dakikadır.

Sayı tuşları kullanılarak süre 1 ila 240 dakika arasında ayarlanabilir.

Otomatik Kapanma, hata mesajları görüntülendiğinde çalışmayabilir.

Enerji Koruyucu Zamanlayıcısı

Kopyalama bittikten veya son işlem gerçekleştirildikten sonra makinenin düşük güç moduna geçmeden önce bekleyeceği süreyi ayarlayın.

Sayı tuşları kullanılarak süre 1 ila 240 dakika arasında ayarlanabilir.

Varsayılan ayar "15" dakikadır.

Panel Kapatma Zamanlayıcısı

Kopyalama bittikten veya son işlem gerçekleştirildikten sonra makinenin paneli kapatmadan önce bekleyeceği süreyi ayarlayın.

Sayı tuşlarını kullanarak 10 saniye ile 240 dakika arasında bir süre ayarlanabilir.

Varsayılan ayar "60 saniye"dir.

Sistemi Oto.Sıfırlama Zamanlayıcı

Sistem Sıfırlama ayarı, devam eden bir işlem yoksa veya kesilen bir iş silinirse, otomatik olarak İşlev Önceliği öğesinde ayarlanan işlevin ekranına geçer. Bu ayar sistem sıfırlama aralığını belirler.

Rakam tuşlarını kullanarak süre 10 ila 999 saniye arasında ayarlanabilir.

Varsayılan ayar [Açık], "60" saniyedir.

Fotokopi / Dok.Sunucusu Oto.Sıfrl.Zamanlyıc. (fotokopi/Doküman Sunucusu)

Doküman Sunucusu modları sıfırlanmadan önce geçmesi gereken süreyi belirler.

[Kapalı] seçilirse makine otomatik olarak kullanıcı kodu giriş ekranına geçmez.

Rakam tuşlarını kullanarak süre 10 ila 999 saniye arasında ayarlanabilir.

Varsayılan ayar [Açık], "60" saniyedir.

Faks Oto.Sıfırlama Zamanlayıcısı (faks)

Faks modu sıfırlanmadan önce geçmesi gereken süreyi belirleyin.

Süre, rakam tuşları kullanılarak 30 saniyeden 999 saniyeye kadar ayarlanabilir.

Varsayılan ayar "30" saniyedir.

Yazıcı Oto.Sıfırlama Zamanlayıcısı (yazıcı)

Yazıcı işlevi sıfırlanmadan önce geçmesi gereken süreyi belirleyin.

Rakam tuşlarını kullanarak süre 10 ila 999 saniye arasında ayarlanabilir.

Varsayılan ayar [Açık], "60" saniyedir.

Tarayıcı Oto.Sıfırlama Zamanlayıc. (tarayıcı)

Tarayıcı işlevi sıfırlanmadan önce geçmesi gereken süreyi belirleyin.

[Kapalı] seçilirse makine otomatik olarak kullanıcı kodu giriş ekranına geçmeyecektir.

Rakam tuşlarını kullanarak süre 10 ila 999 saniye arasında ayarlanabilir.

Varsayılan ayar [Açık], "60" saniyedir.

Tarihi Ayarla

Sayı tuşlarını kullanarak fotokopinin dahili saati için tarihi ayarlayın.

Yıl, ay ve gün arasında geçiş yapmak için [] ve [] öğelerine basın.

Zamanı Ayarla

Rakam tuşlarını kullanarak fotokopinin dahili saati için saati ayarlayın.

24 saatlik biçimi kullanarak saati girin (1 saniyelik artışlarla).

Saat, dakika ve saniye arasında geçiş yapmak için [] ve [] öğelerine basın.

Oto.Oturum Kapatma Zamanlayıcısı

Kullanıcı oturum açtıktan sonra makineyi belli bir süre kullanmadığında kullanıcının oturumunun otomatik olarak kapatılıp kapatılmayacağını belirleyin.

Süre, sayı tuşları kullanılarak bir saniyelik artışlarla 60 saniyeden 999 saniyeye kadar ayarlanabilir.

Varsayılan ayar [Açık], "180" saniyedir.

- Kullanıcı Araçlarına Erişim