KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Kağıt Tipinin Değiştirilmesi

Kağıt tipini değiştirmek için aşağıdaki prosedürü takip edin.

SmartDeviceMonitor for Admin'i başlatın.

[Group] menüsünden, [Search Device]öğesini seçin, ardından [IPv4], [IPX/SPX] veya [IPv4 SNMPv3]'e tıklayın.

Seçili protokolü kullanan makinelerin bir listesi görüntülenir.

Konfigürasyonunu değiştirmek istediğiniz makinenin protokolünü seçin.

IPv4 SNMPv3 kullanıyorsanız, kullanıcı kimlik doğrulamayı girin.

Listeden, konfigürasyonunu değiştirmek istediğiniz bir makine seçin.

[Tools] menüsünden, [Device Settings] öğesine, ardından [Paper] öğesine tıklayın.

Bir Ağ tarayıcı açılır ve Web Image Monitor yöneticisi için kullanıcı oturum açma adını ve şifresini girmek üzere bir pencere görüntülenir.

Oturum açma kullanıcı adını ve şifreyi girin ve ardından [Oturum Aç]'a tıklayın.

Oturum açma kullanıcı adı ve şifresine ilişkin ayrıntılı bilgi için, ağ yöneticinize başvurun.

[Paper] sayfası görünür.

Her bir tepsi için [Paper Type] listesinden bir kağıt tipi seçin. Gereken ayar öğelerini girin.

[Oturumu Kapat]'a tıklayın.

Web Image Monitor uygulamasından çıkın.

SmartDeviceMonitor for Admin'den çıkın.

- Oturum açma kullanıcı adları ve şifreleri hakkında ayrıntılı bilgi için yönetici kılavuzu olan Güvenlik Referansı'na bakın.

- Web Image Monitor hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "Web Image Monitor'ün Kullanımı".

- Ayar öğelerine ilişkin ayrıntılı bilgi için, Konfigürasyon sayfasındaki Genel Ayarlar bölümüne bakın.

- Web Image Monitor'ü Kullanma