| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Bir Orijinali Şaryo Camına Yerleştirirken

Bu bölümde bir orijinalin şaryo camına nasıl yerleştirileceği anlatılır.

- Şaryo camına A3, 11 × 17 boyutundan daha büyük bir orijinal yerleştirirseniz sadece A3, 11 × 17 büyüklüğünde bir alan taranacaktır.

- Maksimum tarama alanı

  Aşağıdakiler maksimum tarama alanını gösterir:

  297 × 432 mm, 11 × 17 inç (G × U)

Makine kağıt boyutlarını şu yollarla algılayabilir:

Metrik Ölçüler

İnç Ölçüleri

× - Otomatik olarak algılayamadı

*1 Normalde yaklaşık 420 mm (16.5 inç) uzunluk taranabilir; ancak sadece 432 mm (17 inç) boyuna kadar bir tarama belirlemek mümkündür.

- Makine yerleştirdiğiniz orijinalin boyutunu algılayamazsa tarama alanını (orijinal boyutu) manuel olarak belirleyin. Tarama alanını belirleme hakkında ayrıntılar için bkz. "Tarama Boyutu".

- Tarama Boyutu