| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Azami Değerler

Aşağıdaki liste her öğe için azami değeri göstermektedir.

Tip 1/Tip 2

Öğe | Standart | Hafıza genişletme (İsteğe bağlı)
--- | --- | ---
Hafıza | 4 MB | 28 MB
Hafızadan İletim için hafızada saklayabileceğiniz doküman sayısı | 400 | 400
Hafızada saklayabileceğiniz sayfa sayısı (A4 Standart kullanarak <ITU-T 1 Chart>) | Yaklaşık 320 | Yaklaşık 2,240
Hedef listesinde kaydedebileceğiniz hedef sayısı | 2,000 | 2,000
Kaydedebileceğiniz grup sayısı | 100 | 100
Bir grupta kaydedebileceğiniz hedef sayısı | 500 | 500
Dosya başına belirleyebileceğiniz hedef sayısı | 500 | 500
Bütün dosyalar için belirleyebileceğiniz hedef sayısı (hafızadaki dosya sayısı dahil) | 500 | 500
[Arama Hdf.] öğesini kullanarak bir kerede arayabileceğiniz hedef sayısı | 100 | 100
Makinenin saklayabileceği yeni hedef sayısı | 10 | 10
Bir hedefte yer alabilecek hane sayısı | 128 | 128
Bir SEP/SUB/PWD/SID Kodu için hane sayısı | 20 | 20
E-posta konu çizgisine girebileceğiniz karakter sayısı | 128 | 128
Bu makinede kontrol edebileceğiniz iletişim sonucu sayısı | 200 | 200
Raporda yazdırılan iletişim sonucu sayısı | 50 | 50
Kaydedebileceğiniz özel gönderen sayısı | 30 | 30
"SmartDeviceMonitor for Admin", "DeskTopBinder" ağ bilgisayarından veya Web Image Monitor'den kontrol edebileceğiniz LAN-Fax Driver iletim sonuçları sayısı. | 70 | 70
Makinenin gönderilecek dosyalar olarak tutabileceği LAN-Faks Sürücüsünden gönderilen dosya sayısı | 400 | 400
Bir Keystroke Programında kaydedebileceğiniz hedef sayısı | 500 | 500
Kaydedebileceğiniz Keystroke Programı sayısı | 100 | 100
Bir program adı için girebileceğiniz azami karakter sayısı | 20 | 20
Makinenin sabit diskinde saklayabileceğiniz azami doküman sayısı | 400 | 400
[Kayıtlı Alma Dosyasını Yazdır / Sil] öğesinde tek seferde yazdırabileceğiniz doküman sayısı | 30 | 30
[Kayıtlı Alma Dosyasını Yazdır / Sil] öğesinde tek seferde silebileceğiniz doküman sayısı | 30 | 30
[Kayıtlı Dosyayı Seç] öğesinde tek seferde belirleyebileceğiniz kayıtlı doküman sayısı | 30 | 30
[Kayıtlı Dosyayı Seç] öğesinde tek işlemde gönderebileceğiniz kayıtlı sayfa sayısı | 1,000 | 1,000
[1. Sayfayı Yazdır] öğesini kullanarak tek seferde yazdırabileceğiniz kayıtlı doküman sayısı | 30 | 30
[Dosyayı Yazdır] öğesini kullanarak tek seferde yazdırabileceğiniz kayıtlı doküman sayısı | 30 | 30
Doküman Sunucusu'nda faks işlevini kullanarak saklayabileceğiniz doküman sayısı | 1,000 | 1,000
Doküman Sunucusu'nda doküman başına saklayabileceğiniz sayfa sayısı | 1,000 | 1,000
Doküman Sunucuda saklayabileceğiniz sayfa sayısı (toplam - kopyalama işlevi, faks işlevi, yazdırma işlevi ve tarayıcı işlevi) (ITU-T kullanarak 4 Chart) | Yaklaşık 2,000 | Yaklaşık 2,000
LAN-Faksın Adres Defterine kaydedebileceğiniz hedef sayısı | 2,000 | 2,000
LAN-Faks kullanarak tek seferde belirleyebileceğiniz hedef sayısı | 500 | 500

Tip 3/Tip 4

Öğe | Standart | Hafıza genişletme (İsteğe bağlı)
--- | --- | ---
Hafıza | 4 MB | 28 MB
Hafızadan İletim için hafızada saklayabileceğiniz doküman sayısı | 400 | 400
Hafızada saklayabileceğiniz sayfa sayısı (A4 Standart kullanarak <ITU-T 1 Chart>) | Yaklaşık 320 | Yaklaşık 2,240
Hedef listesinde kaydedebileceğiniz hedef sayısı | 2,000 | 2,000
Kaydedebileceğiniz grup sayısı | 100 | 100
Bir grupta kaydedebileceğiniz hedef sayısı | 500 | 500
Dosya başına belirleyebileceğiniz hedef sayısı | 500 | 500
Bütün dosyalar için belirleyebileceğiniz hedef sayısı (hafızadaki dosya sayısı dahil) | 500 | 500
[Arama Hdf.] öğesini kullanarak bir kerede arayabileceğiniz hedef sayısı | 100 | 100
Makinenin saklayabileceği yeni hedef sayısı | 10 | 10
Bir hedefte yer alabilecek hane sayısı | 128 | 128
Bir SEP/SUB/PWD/SID Kodu için hane sayısı | 20 | 20
E-posta konu çizgisine girebileceğiniz karakter sayısı | 128 | 128
Bu makinede kontrol edebileceğiniz iletişim sonucu sayısı | 200 | 200
Raporda yazdırılan iletişim sonucu sayısı | 50 | 50
Kaydedebileceğiniz özel gönderen sayısı | 30 | 30
"SmartDeviceMonitor for Admin", "DeskTopBinder" ağ bilgisayarından veya Web Image Monitor'den kontrol edebileceğiniz LAN-Fax Driver iletim sonuçları sayısı. | 70 | 70
Makinenin gönderilecek dosyalar olarak tutabileceği LAN-Faks Sürücüsünden gönderilen dosya sayısı | 400 | 400
Bir Keystroke Programında kaydedebileceğiniz hedef sayısı | 500 | 500
Kaydedebileceğiniz Keystroke Programı sayısı | 100 | 100
Bir program adı için girebileceğiniz azami karakter sayısı | 20 | 20
Makinenin sabit diskinde saklayabileceğiniz azami doküman sayısı | 400 | 400
[Kayıtlı Alma Dosyasını Yazdır / Sil] öğesinde tek seferde yazdırabileceğiniz doküman sayısı | 30 | 30
[Kayıtlı Alma Dosyasını Yazdır / Sil] öğesinde tek seferde silebileceğiniz doküman sayısı | 30 | 30
[Kayıtlı Dosyayı Seç] öğesinde tek seferde belirleyebileceğiniz kayıtlı doküman sayısı | 30 | 30
[Kayıtlı Dosyayı Seç] öğesinde tek işlemde gönderebileceğiniz kayıtlı sayfa sayısı | 1,000 | 1,000
[1. Sayfayı Yazdır] öğesini kullanarak tek seferde yazdırabileceğiniz kayıtlı doküman sayısı | 30 | 30
[Dosyayı Yazdır] öğesini kullanarak tek seferde yazdırabileceğiniz kayıtlı doküman sayısı | 30 | 30
Doküman Sunucusu'nda faks işlevini kullanarak saklayabileceğiniz doküman sayısı | 3,000 | 3,000
Doküman Sunucusu'nda doküman başına saklayabileceğiniz sayfa sayısı | 2,000 | 2,000
Doküman Sunucuda saklayabileceğiniz sayfa sayısı (toplam - kopyalama işlevi, faks işlevi, yazdırma işlevi ve tarayıcı işlevi) (ITU-T kullanarak 4 Chart) | Yaklaşık 9,000 | Yaklaşık 9,000
LAN-Faksın Adres Defterine kaydedebileceğiniz hedef sayısı | 2,000 | 2,000
LAN-Faks kullanarak tek seferde belirleyebileceğiniz hedef sayısı | 500 | 500

- Saklanan ya da iletilen azami sayfa sayısı dokümanların içeriğine bağlı olarak azalabilir.