KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Kağıt Kalınlık Ayarlarını Değiştirme

Düz kağıt tipine bağlı olarak [Düz Kağıt 1] veya [Düz Kağıt 2] seçeneğini belirleyin.

Sistem Ayarları, [Kaset Kağıt Ayarları] altında, her bir kasetin [Kağıt Tipi] için "Kağıt Kalınlığı" öğesini [Düz Kağıt] olarak ayarlarsanız, [Bakım], [Düz Kağıt Ayarı] öğesini seçin ve ardından yüklenen kağıdın kalınlığına bağlı olarak [Düz Kağıt 1] veya [Düz Kağıt 2] seçeneğini belirleyin.

Varsayılan olarak Düz Kağıt 2 ayarı belirlenmiştir.

- Kağıt ağırlığı 60 g/m2 (16 lb.) ile 74 g/m2 (20 lb.) arasındaysa, [Düz Kağıt 1] ayarını seçin.

- Kağıt ağırlığı 75 g/m2 (20 lb.) ile 90 g/m2 (21 lb.) arasındaysa, [Düz Kağıt 2] ayarını seçin.

[Kullanıcı Araçları/Sayaç] tuşuna basın.

[Bakım] tuşuna basın.

[Düz Kağıt Ayarı] tuşuna basın.

Ayarlanacak kağıda bağlı olarak her bir kaset için düz kağıt tipini seçin ve [OK] tuşuna basın.

[Çıkış] tuşuna basın.

[Çıkış] tuşuna basın.

- Sistem Ayarları'nda, [Kaset Kağıt Ayarları] kısmında, her kasetin [Kağıt Tipi] için [Düz Kağıt], [Orta Kalın], [Kalın Kağıt 1], [Kalın Kağıt 2], veya [Kalın Kağıt 3] belirleyebilirsiniz. Kağıt kalınlığı hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "Önerilen Kağıt Boyutları ve Tipleri".

- Tavsiye Edilen Kağıt Boyutları ve Tipleri