| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# E-posta Hedefinin Kaydedilmesi

Bu bölümde bir e-posta hedefinin nasıl kaydedileceği anlatılmaktadır.

1. [Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.

2. [Sistem Ayarları] tuşuna basın.

3. [Yönetici Araçları] öğesine basın.

4. [Adres Defteri Yönetimi] öğesine basın.

5. [Programla / Değiştir] öğesinin seçili olduğundan emin olun.

6. E-posta adresini kaydetmek istediğiniz adı seçin.

   Ad tuşuna basın veya sayı tuşlarını kullanarak kayıtlı numarayı girin.

7. [E-posta] öğesine basın.

8. [Değiştir]'e basın.

9. E-posta adresini girin.

10. [OK] seçeneğine basın.

11. [E-posta / İnternet Faks Hedefi] veya [Yalnızca İnternet Faks Hedefi] öğesini seçin.

    [E-posta / İnternet Faks Hedefi] öğesi belirlenmişse kayıtlı e-posta adresleri faks işlevi ekranında hem internet faks adresi görüntüsünde hem de E-posta adresi görüntüsünde ve tarayıcı işlevi ekranında adres görüntüsünde görünür.

    [Yalnızca İnternet Faks Hedefi] öğesi belirlenmişse kayıtlı e-posta adresleri faks işlevi ekranında sadece internet faksı görüntüsünde görüntülenir.

12. İnternet faksını kullanmak istiyorsanız, "SMTP Sunucuyla Gönder" seçeneğini kullanmak isteyip istemediğinizi belirtin.

13. [OK] seçeneğine basın.

14. [Çıkış] tuşuna basın.

15. [Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.

- E-posta adresi için 128 karaktere kadar giriş yapabilirsiniz.

- Adı kaydetmek için bkz. "Adların Kaydedilmesi".

- Adların Kaydedilmesi