| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Zımba

Her bir kopya seti birlikte zımbalanabilir.

- Bu işlevle bypass tepsisini kullanamazsınız.

Orijinal yön ve zımbalama konumu

Tüm orijinalleri, normal olarak okunabilecekleri yönde ADF'ye yerleştirin. Orijinali şaryo camı üzerine yerleştirirken, yönünü değiştirmeyin, fakat orijinal yüzünü aşağı yönde ayarlayın.

Orijinali yerleştirdiğiniz yön ile zımbalama konumları arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir:

- Sonlandırıcı SR3010 (Tip 1 ve 2)

- Sonlandırıcı SR790 (Tip 1 ve 2)

- Kitapçık Sonlandırıcısı SR3000 (Tip 1 ve 2)

  Yukarıdaki tabloda zımba konumu gösterilmektedir. Kağıdın yönü çıktı yönünü işaret etmez.

  A4'ten daha büyük kağıtla Sol 2 ve Üst 2 kullanılamaz.

- Sonlandırıcı SR790 (Tip 3 ve 4)

- Sonlandırıcı SR3030/ Kitapçık Sonlandırıcısı SR3020 (Tip 3 ve 4)

  Yukarıdaki tabloda zımba konumu gösterilmektedir. Kağıdın yönü çıktı yönünü işaret etmez.

  A4'ten daha büyük kağıtla Sol 2 ve Üst 2 kullanılamaz.

1. [Bitiriliyor] öğesine basın.

2. Zımba konumlarından birini seçin.

   Sonlandırıcı SR790 kurulduğunda: (Tip 1 ve 2)

   Sonlandırıcı SR3010 kurulduğunda: (Tip 1 ve 2)

   Kitapçık Sonlandırıcısı SR3000 kurulduğunda: (Tip 1 ve 2)

   Sonlandırıcı SR790 kurulduğunda: (Tip 3 ve 4)

   Sonlandırıcı SR3030 kurulduğunda: (Tip 3 ve 4)

   Kitapçık Sonlandırıcısı SR3020 kurulduğunda: (Tip 3 ve 4)

   Zımbalama konumu seçerken, Harmanla otomatik olarak seçilir.

3. [OK] öğesine basın.

4. Rakam tuşlarını kullanarak kopya seti sayısını girin.

5. Orijinalleri yerleştirin ve [Başlat] tuşuna basın.

- Şaryo camı üzerine bir orijinal yerleştirirken, kopyalanacak ilk sayfayla başlayın. Orijinalleri ADF'ye yerleştirirken, ilk sayfa üstte olacak şekilde ayarlayın.

- Orijinalleri şaryo camı veya Toplu modunu kullanarak ADF üzerine yerleştirirken, tüm orijinaller tarandıktan sonra [] tuşuna basın.

- Zımba'yı belirtirseniz: Ortala, Dergi işlevini belirtmelisiniz. Dergi hakkında ayrıntılar için, bkz. "Kitapçık/Dergi".

- Kullanıcı Araçları bölümünde Giriş/Çıkış altında başlangıç ekranında gösterilen zımba konumlarını değiştirilebilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. "Giriş/Çıkış".

- 163 g/m2 (43 lb.)'den ağır kağıdı zımbalayamazsınız.

- Aşağıdaki kağıt türleri zımbalanamaz:

  - Kartpostal

  - Yarı Saydam kağıt

  - OHP şeffafları

  - Etiket kağıdı (yapışkan etiketler)

  - Kaplı Kağıt: Kuşe Baskı

  - Zarf

  - Kaplı Kağıt

  - Kıvrılmış kağıt

  - Düşük sertlikte kağıt

- Kopyalama sırasında hafızası dolarsa veya kopya sayısı zımbanın kapasitesini aşarsa, makinenin nasıl tepki vereceğini belirtebilirsiniz:

  - Kopyaları, zımbalanabilecek sayfa sayısında kopyaya böler

  - Zımbalama işini iptal eder

- 1 Tarafı Birleştir 2 Orijinal veya 8 Orijinal veya 2 Tarafı Birleştir 4 Orijinal veya 16 Orijinal ile birlikte Sol 2, Üst 2 veya Eğik belirtmek için: yönünde orijinaller için kağıt belirtin ve yönlü orijinaller için kağıt belirtin.

- Çift Kopya ile birlikte Sol 2 Üst 2 veya Eğik belirtmek için: yönlü orijinaller için kağıt belirtin ve yönlü orijinaller için kağıt belirtin.

- Kitapçık Sonlandırıcısı SR3000 (Tip 1 ve 2) veya Sonlandırıcı SR790 (Tip 1 ve 2) kurulu olduğunda, ADF'ye farklı boyutlarda orijinaller yerleştirseniz dahi, Karışık Boyutlar modu ve Otomatik Kağıt Seçimi işlevi kullanılarak uygun kopya kağıdı otomatik olarak seçilebilir ve zımbalanabilir. Karışık Boyutlar modu kullanılarak zımbalanbilen kağıt boyutları şunlardır:

  - A3 ve A4

  - B4 JIS ve B5 JIS

  - 11 × 17 ve 81/2 × 11

- Sonlandırıcı SR3010 (Tip 1 ve 2) kurulu olduğunda, ADF'ye farklı boyutlarda orijinaller yerleştirseniz dahi, Karışık Boyutlar modu ve Otomatik Kağıt Seçimi işlevi kullanılarak uygun kopya kağıdı otomatik olarak seçilebilir ve zımbalanabilir. Kağıt kasetlerine kullanmak istediğiniz kağıtları önceden yükleyin. Karışık Boyutlar modu kullanılarak zımbalanabilen kağıt boyutları şunlardır:

  - A3 ve A4

  - B4 JIS ve B5 JIS

  - 11 × 17 ve 81/2 × 11

  - 81/4 × 14 ve 81/2 × 11

- Kitapçık Sonlandırıcısı SR3020 (Tip 3 ve 3), Sonlandırıcı SR3030 (Tip 3 ve 4) veya Sonlandırıcı SR790 (Tip 3 ve 4)kurulu olduğunda, ADF'ye farklı boyutlarda orijinaller yerleştirseniz dahi, Karışık Boyutlar modu ve Otomatik Kağıt Seçimi işlevi kullanılarak uygun kopya kağıdı otomatik olarak seçilebilir ve zımbalanabilir. Kağıt kasetlerine kullanmak istediğiniz kağıtları önceden yükleyin. Karışık Boyutlar modu kullanılarak zımbalanabilen kağıt boyutları şunlardır:

  - A3 ve A4

  - B4 JIS ve B5 JIS

  - 11 × 17 ve 81/2 × 11

- B4 JIS, 81/2 × 14 veya daha büyük kağıt boyutlarında zımbalama yaparken, sonlandırıcı tepsisinin kağıt destek plakasını mutlaka uzatın.

- Kopya sayısı kaset kapasitesini aştığı zaman kopyalama durur. Eğer böyle olursa kopyaları ayırma tepsisinden çıkartın ve kopyalamaya kaldığınız yerden devam edin. Ayırma tepsisinde yığılabilen zımbalanan kopya sayısı hakkındaki ayrıntılar için bkz., "Sonlandırıcı Kullanırken Kağıt Gereksinimleri".

- Kopyalama sırasında zımbalama konumlarını değiştiremezsiniz.

- Orijinal görüntü döndürüldüğünde, zımba yönü 90° değişir.

- Döndürülebilen maksimum orijinal görüntü boyutu şöyledir: Metrik versiyon: A4, İnç versiyonu: 81/2 × 11

- Kombine, Çift Kopya veya Oto. Küçült/Büyüt işlevi ile Eğik, Sol 2 veya Üst 2 kullanılırken, orijinallerin yönüne ve yerleştiridiğiniz kağıdın yönüne bağlı olarak `"Orij.ve kağıt yönü Zımbalama modu için uyuşmadı. Zımbalama modu.ipt.edin veya kstteki.kğt.yönü.dğştrn."` mesajı görünebilir. Bu durumda, kağıt yönünü değiştirin.

- Üst veya Alt seçildiğinde ve orijinalle aynı yönde olan kağıt yüklenmediğinde, görüntü döndürülür ve aynı boyut ve yöndeki kağıt seçilir.

- Sol 2 veya Üst 2 seçildiğinde, görüntüleri uygun biçimde döndürmek için aşağıdaki ayarlar yararlıdır.

  - Oto. Küçült/Büyüt veya Oto. Kağıt Seç

  - Kullanıcı Araçları bölümünde Oto. Tepsi Değiştirmeyi Görüntü Döndürmeyle ile değiştirin.

- Beraber zımbalanabilen sayfa sayısı ve her bir tepside istiflenebilecek zımbalanmış kopya sayısı hakkında ayrıntılar için, bkz., "Sonlandırıcı Kullanırken Kağıt Gereksinimleri".

- Giriş / Çıkış

- Sonlandırıcı Kullanırken Kağıt Gereksinimleri