KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Taranan bir Orijinalin İçeriğini Kontrol Etme (İletimden Önce Önizleme)

İletimden Önce Önizleme işlevi, göndermeden önce taradığınızın orijinalin içeriğini kontrol etmenize olanak tanır.

- Bu işlev aşağıdaki işlevlerle birlikte kullanılamaz:

  - Anında İletim

  - Paralel Hafızadan İletim

  - Ahizeli Arama

  - Manuel Arama

  - SEP Kodu Alımı

  - [Yalnızca Kaydet], [Dosya Kaydet] için ayarlandığında

  - Sadece kayıtlı bir dosyanın iletiminde

Orijinali yerleştirin ve istediğiniz tarama ayarlarını belirleyin.

"Orijinal Yönü" ayarını doğru belirleyin. Aksi takdirde orijinalin üst/alt yönü önizlemede doğru görüntülenmeyecektir.

Ayar hakkında ayrıntılar için bkz. "Orijinal Yönün Ayarlanması".

[Önizleme] öğesine basın.

Hedefi belirleyip [Başlat] tuşuna basın.

Makine orijinali taramaya başlar. Tarama sona erdiğinde önizleme görüntülenir.

Önizlemeyi iptal etmek istiyorsanız [İptal] tuşuna basın.

Önizlemeyi kontrol edin.

- Önizleme görüntüsünü küçültmek veya büyütmek için [Uzaklaştır] veya [Yakınlaştır] öğesine basın.

- Önizlenen görüntüde kaymak için [] [] [] [] öğesine basın.

- Başka bir seçili dosyayı görüntülemek için "Dosyayı Göster" altındaki [Geçiş Yap] öğesine basın.

- Görüntülenen sayfayı değiştirmek için "Sayfayı Göster" altındaki [Geçiş Yap] öğesine basın.

[Gönder] öğesine basın.

İletim başlar.

İletimi iptal etmek için [Göndrm.İptl.et] öğesine basın.

İletimin ardından bekleme ekranı görüntülenir.

- Güç açıldıktan veya [Sil Modları] tuşuna basıldıktan hemen sonra makinenin İletimden Önce Önizleme işlevini seçmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. "İletim İşlevi Varsayılanlarını Ayarlama".

- Orijinal Yönün Ayarlanması

- İletim İşlemi Varsayılanlarını Ayarlama