KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# PCL ya da RPCS yazıcı sürücüsünü (IPP) kurma

Şu anda çalışan tüm uygulamalardan çıkın.

CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.

Kurulum başlar.

Bir arayüz dili seçin ve ardından [OK] tuşuna tıklayın.

Varsayılan arayüz dili İngilizce'dir.

[PCL/RPCS Yazıcısı Sürücüleri] öğesine tıklayın.

Yazılım lisans sözleşmesi [Lisans Sözleşmesi] iletişim kutusunda görünür.

Anlaşmayı okuduktan sonra, [Anlaşmayı kabul ediyorum.]'u tıklayın ve [Sonra >] öğesine tıklayın.

Kullanmak istediğiniz yazıcı sürücüsünü [Program Seç] iletişim kutusundan seçin.

Birkaç yazıcı sürücüsünü seçebilirsiniz.

[Sonra >] öğesine tıklayın.

Kullanmak istediğiniz yazıcı modelini seçin.

Yazıcı adı ['Yazıcı Adı' için ayarları değiştir] kutusunda değiştirilebilir.

Yazıcı ayarlarını görüntülemek için yazıcı adına çift tıklayın.

[Yorum], [Sürücü], ve [Port] içinde gösterilen ayrıntılar işletim sistemi, yazıcı modeli ve porta bağlı olarak değişmektedir.

[Port] ve daha sonra [Ekle] öğesine tıklayın .

[Standart TCP/IP Portu] öğesine tıklayın ve sonra [OK] öğesine tıklayın.

Standart TCP/IP port ayarlarını yapılandırın ve daha sonra [Standart TCP/IP Portu] görünmezse, Windows Yardım'a bakın.

[Standart TCP/IP Yazıcı Portu Sihirbazı] iletişim kutusunda [Sonra >] butonuna tıklayın.

[Yazıcı Adı ya da IP Adresi] kutusunda yazıcı adını ya da IP adresini girin.

[Port Adı] metin kutusu otomatik olarak bir port adı alır. Gerekirse bu adı değiştirin.

Cihaz seçimi göründüğünde, "RICOH NetworkPrinter Driver C Model" ni seçin.

[Sonra >] öğesine tıklayın.

[Standart TCP/IP Yazıcı Portu Sihirbazı Ekle] iletişim kutusundaki [Sonlandır] öğesine tıklayın.

Kurulum başlatma iletişim kutusu yeniden görünür.

Seçilen yazıcının portunun [Port] seçeneğinde gösterildiğini kontrol edin.

Varsayılan yazıcıyı gerektiği gibi yapılandırın.

[Devam] öğesine tıklayın.

Yazıcı sürücüsü kurulumu başlar.

Kurulum tamamlandıktan sonra, bilgisayarın şimdi veya daha sonra yeniden başlatılması seçeneklerinden birini seçin ve ardından [Bitir] öğesine tıklayın.

Kurulumu tamamlamak için bilgisayarı yeniden başlatın.

- Seçili yazılımın kurulumunu durdurmak için, kurulum tamamlanmadan önce [İptal] öğesine tıklayın.

- Auto Run işlevi belirli işletim sistemi ayarlarıyla çalışmayabilir. Bu durumda, CD-ROM kök dizinindeki "Setup.exe" dosyasını çalıştırın.

- Yazıcı sürücüsünün yeni bir sürümü önceden kuruluysa bir mesaj görünür. Bu durumda, Auto Run kullanarak yazıcı sürücüsünü kuramazsınız. Yazıcı sürücüsünü yine de kurmak istiyorsanız, [Yazıcı Ekle] seçeneğini kullanın. Bkz., Sorun Giderme.