| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Tarama İşlemi Beklenilen Düzeyde Yapılmadığında

Bu bölüm tarama sonuçlarının beklenilen düzeyde olmamasının nedenlerini ve istenilen sonuçları elde etmek için gereken çözüm önerilerini anlatmaktadır.

Sorun | Nedeni | Çözümü
--- | --- | ---
Taranmış görüntü kirli. | Şaryo camı, tarama camı ya da ADF kirlidir. | Bunları temizleyin. Bkz., "Makinenizin Bakımının Yapılması", Makine Hakkında.
Görüntü bozulmuş ya da yanlış yerde. | Orijinal tarama işlemi sırasında hareket ettirilmiştir. | Tarama işlemi sırasında orijinali hareket ettirmeyin.
Görüntü bozulmuş ya da yanlış yerde. | Orijinal şaryo camına tersten yatay olarak yerleştirilmemiştir. | Orijinalin şaryo camına tersten yatay olarak yerleştirildiğinden emin olun.
Taranmış görüntü baş aşağı dönmüş. | Orijinal baş aşağı yerleştirilmiştir. | Orijinali doğru yönde yerleştirin. Bkz., "Orijinal Besleme Tipi Ayarı", Tarayıcı Referansı.
Tarama işleminden bir görüntü meydana gelmiyor. | Orijinal ters yüz edilerek yerleştirilmiştir. | Orijinal şaryo camı üzerine doğrudan yerleştirildiğinde, taranacak tarafın yüzü aşağıya bakmalıdır. Orijinal ADF'den besleniyorsa, taranacak yüz yukarıya bakmalıdır.
Görüntüler döndürülmüş şekilde taranıyor. | Orijinalin üst kenarını geriye doğru ayarlarsanız ve tam renkli/gri ölçekli görüntüleri bir TIFF ya da JPEG dosyası olarak kaydederseniz, bunlar döndürülmüş şekilde taranır. | Bir deste orijinali ADF'ye yerleştirirken, önce üst kenarlarını yerleştirin. Bkz., "Orijinal Besleme Tipi Ayarı", Tarayıcı Referansı
Taranmış görüntü beyaz boşluklar içeriyor. | Eğer orijinalleri ağ TWAIN tarayıcı fonksiyonu dışında işlevler kullanarak yapıyorsanız, belli kağıt tipi ve çözünürlük ayarları, taranan görüntülerin belirlenen ölçüden daha büyük yapılmasına neden olur çünkü kenarlara kenar boşlukları da eklenmektedir. Dosya Formatı Dönüştürücüsü (isteğe bağlı) yüklenirse, kenar boşlukarı daha geniş olabilir. | Daha yüksek çözünürlükte tarama yapılması kenar boşluklarını azaltabilir.
Kopya gri tonda çıkar ya da kopyanın arka planında bir yazı deseni görünür. | Yetkisiz kopyalamadan korunan kopya-korumalı bir doküman kopyalanmıştır. | Dokümanı kontrol edin. Dokümanın yetkisiz kişilerce kopyalanmasını engelleme hakkında ayrıntılar için, bkz., "[Kopyalama için veri güvenliği] kullanılması", Yazıcı Referansı.
Orijinal tarandıktan sonra, aşağıdaki ayarlar iptal edilir: Hedef, Gönderen, E-posta yazısı, Konu ve Dosya adı | Taranmış verilerin yanlış hedeflere gönderilmesini engellemek için, bu makinede bir taranmış veri gönderildikten hemen sonra, ayarları ital eden bir işlev bulunmaktadır. | Servis temsilcinizle bağlantıya geçin.