| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Sonlandırıcı Ayırma Tepsisi

Bu bölüm, Sonlandırıcı SR790'ın sonlandırıcı ayırma tepsisinin teknik özelliklerini açıklamaktadır.

Kağıt boyutu:

A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, 12 × 18, 11 × 17, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 14,

81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 101/2, 8 × 10, 51/2 × 81/2, 71/4 × 101/2, 8K, 16K

Kağıt ağırlığı:

52 - 163 g/m2, 14 - 43 lb.

Yığın kapasitesi (80 g/m2, 20 lb.):

- 1.000 yaprak: A4, 81/2 × 11 veya daha küçük

- 500 yaprak: B4 JIS, 81/2 × 14 veya daha büyük ve A5

- 100 yaprak: A5, 51/2 × 81/2

Zımbalama kağıt boyutu:

A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, 11 × 17, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 81/2 × 14, 81/4 × 14, 81/2 × 13, 81/4 × 13, 8 × 13, 81/2 × 11,

8 × 101/2, 8 × 10, 71/4 × 101/2

Zımbalama kağıt ağırlığı:

64 - 90 g/m2, 17 - 28 lb.

Yığın kapasitesi (80 g/m2, 20 lb.):

- 50 yaprak: A4, 81/2 × 11 veya daha küçük

- 30 yaprak: B4 JIS, 81/2 × 14 veya daha büyük

Zımbalama sonrasında yığın kapasitesi (80 g/m2, 20 lb.):

- 2 - 9 yaprak: 100 set (A4, B5 JIS, 81/2 × 11)

- 10 - 50 yaprak: 100 - 20 set (A4, 81/2 × 11)

- 10 - 50 yaprak: 50 - 10 set (A4, B5 JIS, 81/2 × 11)

- 2 - 9 yaprak: 50 set (A3, B4 JIS, 11 × 17, 81/2 × 14)

- 10 - 30 yaprak: 50 - 10 set (A3, B4 JIS, 11 × 17, 81/2 × 14)

Zımba konumu:

3 konum (Üst, Alt, 2 Zımba)

Güç tüketimi:

50 W (Güç ana üniteden beslenir.)

Boyutlar (G × D × Y):

527 × 520 × 790 mm, 20,8 × 20,5 × 31,2 inç

Ağırlık:

Yaklaşık 25 kg, 55,2 lb.