| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Tip 3 ve 4 için harici seçenekler

Bu bölümde tip 3 ve 4 harici seçenekleri için açıklamalar bulunmaktadır.

1. Medya yuvası

   Bu medya yuvası ile, taranan dosyaları bir çıkarılabilir bellek aygıtına kaydedebilirsiniz.

2. Şaryo camı kapağı

   Bu kapağı orijinallerin üzerine indirin.

3. Oto. Dok. Besleyici (ADF)

   Orijinaller yığınını buraya yükleyin. Otomatik olarak besleneceklerdir.

4. Tarayıcı Erişilebilirlik Ünitesi

   Bu ünite, makinedeki kontrol panelini kullanmak yerine yan taraftan makineyi çalıştırmanıza ve doküman taramanıza olanak sağlar.

5. Kaset 3 (LCT)

   2.000 kağıda kadar alır.

6. Büyük kapasiteli kaset (LCT)

   1.200 kağıda kadar alır.

7. Alt kağıt kasetleri

   İki kağıt kasetinden oluşur. 1.100 sayfaya kadar alır. Her kağıt kaseti 550 sayfa alır.

8. Dahili tepsi 2 (1 raflı tepsi)

   Bu çıkış tepsisini seçerseniz, kopyalanan/yazdırılan kağıtlar ve faks mesajları yüzü aşağı gelecek şekilde iletilir.

9. Köprü ünitesi

   Kağıtları sonlandırıcıya nakleder.

10. Dahili ayırma tepsisi

    Çoklu kağıt sayfalarını harmanlar ve yığınlar.

11. Sonlandırıcı SR3030

    Birden çok kağıt yaprağını harmanlar, yığar, zımbalar ve deler. Aşağıdaki kağıtkasetlerini içerir:

    - Sonlandırıcı üst tepsisi

    - Sonlandırıcı ayırma tepsisi

12. Kitapçık Sonlandırıcı SR3020

    Birden çok kağıt yaprağını harmanlar, yığınlar, zımbalar ve deler. Sırt dikiş işlevi, birden çok kağıt yaprağını ortadan zımbalar ve bunları kitapçık halinde katlar. Aşağıdaki kağıt kasetlerini içerir:

    - Sonlandırıcı üst tepsisi

    - Sonlandırıcı ayırma tepsisi

    - Sonlandırıcı kitapçık tepsisi

13. Sonlandırıcı SR790

    Çoklu kağıt sayfalarını harmanlar, yığınlar ve zımbalar. Aşağıdaki kağıt tepsilerinden oluşmaktadır:

    - Sonlandırıcı üst tepsisi

    - Sonlandırıcı ayırma tepsisi

- Tarayıcı Erişilebilirlik Ünitesi takılıyken, makinedeki kontrol paneli ve tarayıcı ünitesi kullanılamaz.