KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# rhpp

RHPP ayarlarını görmek ve yapılandırmak için "rhpp" komutunu kullanın.

Ayarları görüntüle

`msh> rhpp`

rhpp port numarasının değiştirilmesi

`msh> rhpp [1024-65535]`

- Varsayılan değer 59100'dür.

Zaman aşımı ayarı

`msh> rhpp timeout [30-65535]`

- Varsayılan 300 saniyedir.

- "RHPP", orijinal bir üretici yazdırma protokolü olan "Reliable Host Printing Protocol"ün kısaltmasıdır.