| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Sanal Yazıcı Kullanarak Yazdırma

Doğrudan belirtilen bir sanal yazıcıdan yazdırmak için, yazdırma komutunda sanal yazıcıyı atayın. İlk kez yazdırmadan önce, kullanmak istediğiniz sanal yazıcıyı belirtin.

1. Web Image Monitor'de yönetici modunda oturum açın.

   Kullanıcı adı ve parola hakkında ayrıntılar için, bkz. "Web Image Monitor'ü Kullanmak", Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

2. Menü alanında, [Konfigürasyon]'u tıklayın ve daha sonra "Yazıcı" kategorisinde, [Yazıcı Temel Ayarları]'na tıklayın.

3. [Sanal Yazıcı]'da [Aktif]'i seçin ve daha sonra [OK]'e tıklayın.

4. Bilgisayarınızdan bir komut gönderin.

lpr

`C:\>lpr -S "printer's IP address" [-P “Virtual Printer Name”] [-ol] \path name\file name`

rcp

`c:> rcp [-b] \path name\file name [\path name\file name...] printer's host name:["Virtual Printer Name"]`

ftp

`ftp> put \path name\ file name [Virtual Printer Name]`